- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Unidad de monitor LCD

# Unidad de monitor LCD

## Montaje de la unidad de monitor LCD

Monte la unidad de monitor LCD suministrada en la sección de montaje del monitor LCD.

Tornillo

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Inserte el accesorio de montaje del monitor LCD suministrado en la sección de montaje de la unidad de monitor LCD de la empuñadura. (Figura 1)

- También puede montarse en los orificios de montaje de accesorios de la parte superior de la cámara.

Apriete el tornillo suministrado girando hacia la derecha.

Abra la tapa del terminal <LCD> y conecte el cable de la unidad de monitor LCD al terminal <LCD>. (Figura 2)

- Conecte alineando del terminal <LCD> con del terminal de conexión del cable de la unidad de monitor LCD.

- Conecte tras confirmar que del terminal de conexión del cable de la unidad de monitor LCD está hacia afuera.

Fije el cable de la unidad del monitor LCD a la abrazadera del cable del monitor LCD. (Figura 3)

#### Ajuste del ángulo del monitor LCD

El monitor LCD puede girarse en vertical y horizontal para ajustar el ángulo de visualización fácilmente.

La pantalla VIEW puede girarse en vertical o en vertical y horizontal con el interruptor <MIRROR> para permitir la filmación en espejo, etc.

Se recomienda cerrar el monitor LCD para protegerlo cuando la cámara no se use o se vaya a transportar.

## Extracción de la unidad de monitor LCD

Retire realizando el procedimiento inverso al montaje.

NOTA

- Para desconectar el cable de la unidad del monitor LCD, tire hacia afuera a la vez que pulsa los botones de bloqueo de ambos lados del terminal de conexión del cable ().

## Parasol del monitor LCD

El parasol del monitor LCD ya está montado en la unidad de monitor LCD.

### Extracción del parasol del monitor LCD

Retire el parasol del monitor LCD a la vez que empuja con las uñas insertadas en los huecos de las pestañas (2 ubicaciones) en la parte superior del parasol del monitor LCD.

El parasol del monitor LCD se extrae.

### Apertura y cierre del parasol del monitor LCD

NOTA

- Cierre el parasol del monitor LCD para proteger el monitor LCD cuando no se use la unidad de monitor LCD.

### Montaje del parasol del monitor LCD

Alinee las pestañas de la parte superior del parasol del monitor LCD (2 ubicaciones) con los orificios de la parte superior de la unidad de monitor LCD.

Alinee las pestañas de la parte inferior del parasol del monitor LCD (2 ubicaciones) con los orificios de la parte inferior de la unidad de monitor LCD.

Inicio de la página