- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión de la cámara y el terminal iPad/Android
- Conexión al punto de acceso inalámbrico ([INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)])

# Conexión al punto de acceso inalámbrico ([INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)])

Este es la configuración para conectar la cámara a un punto de acceso inalámbrico.

## Al conectar buscando el punto de acceso inalámbrico (SSID)

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)].

Desde el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED], configure cada elemento según proceda.

- Para más información acerca de la configuración, consulte “Configuración de ajustes en [PROPIEDADES RED] cuando se configura como [INFRA(SELECC)]”.

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [SELEC. RED] → [WLAN].

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [SSID].

- Muestra SSID del punto de acceso inalámbrico.

Seleccione SSID, y seleccione [Enter].

La configuración se completa cuando la [CLAVE DE ENCRIPT.] (clave, contraseña del cifrado) no se configura.

Si la [CLAVE DE ENCRIPT.] está configurada, introduzca la contraseña y seleccione [Enter].

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

NOTA

- ENCRYPTION en WEP no se admite.

#### Configuración de ajustes en [PROPIEDADES RED] cuando se configura como [INFRA(SELECC)]

[ENCRIPTACIÓN] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NINGUNA] (Configuración de fábrica: [WPA-AES])
[CLAVE DE ENCRIPT.] | Calve de cifrado WPA2 (Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza la función DHCP. [CLIENTE]: se adquiere desde DHCP al conectar con [TIPO] configurado como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]. [SERVIDOR]: al conectar configurando [TIPO] como [DIRECTO], active la función de servidor DHCP de la cámara. (No se puede seleccionar.) (Configuración de fábrica: [SERVIDOR])
[DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])
[MÁSCARA SUBRED] | Máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

## Al introducir el punto de acceso inalámbrico (SSID) manualmente

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [INFRA(MANUAL)].

Configure cada elemento del menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] según proceda.

- Para más información acerca de la configuración, consulte “Configuración de ajustes en [PROPIEDADES RED] cuando se configura como [INFRA(MANUAL)]”.

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [SELEC. RED] → [WLAN].

Desde el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [SSID], introduzca el SSID del punto de acceso inalámbrico al que se va a conectar.

Seleccione SSID, y seleccione [Enter].

La configuración se completa cuando la [CLAVE DE ENCRIPT.] (clave, contraseña del cifrado) no se configura.

Si la [CLAVE DE ENCRIPT.] está configurada, introduzca la contraseña y seleccione [Enter].

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

NOTA

- ENCRYPTION en WEP no se admite.

#### Configuración de ajustes en [PROPIEDADES RED] cuando se configura como [INFRA(MANUAL)]

[ENCRIPTACIÓN] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NINGUNA] (Configuración de fábrica: [WPA-AES])
[CLAVE DE ENCRIPT.] | Calve de cifrado WPA2 (Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza la función DHCP. [CLIENTE]: se adquiere desde DHCP al conectar con [TIPO] configurado como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)]. [SERVIDOR]: al conectar configurando [TIPO] como [DIRECTO], active la función de servidor DHCP de la cámara. (No se puede seleccionar.) (Configuración de fábrica: [SERVIDOR])
[DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])
[MÁSCARA SUBRED] | Máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

## Al conectar desde el historial

El historial de conexión se guarda cuando está conectado a un punto de acceso inalámbrico. La conexión se realiza fácilmente con la misma configuración que antes de conectar desde el historial.

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [HISTORIAL DE CONEXIÓN] → [SELECCIONAR].

El historial de conexión se enumera con el SSID del punto de acceso inalámbrico.

Seleccione el SSID para conectarse.

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

## Al eliminar el historial

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [HISTORIAL DE CONEXIÓN] → [ELIMINAR].

El historial de conexión se enumera con el SSID del punto de acceso inalámbrico.

Seleccione el SSID para eliminar.

Se muestra un mensaje de confirmación.

Seleccione [ESTABLECER].

Vuelve al paso 2.

- Para no eliminar, seleccione .

Para continuar eliminando, realice los pasos 2 a 3.

Para salir del proceso, seleccione el botón [SALIR].

NOTA

- Se pueden guardar hasta 20 historiales de uso reciente.

Inicio de la página