- Arriba
- Salida y visualización de la pantalla
- Formato de salida
- Formato que se puede emitir desde el terminal <HDMI>

# Formato que se puede emitir desde el terminal <HDMI>

El formato que se puede emitir desde el terminal <HDMI> varía según la siguiente combinación de los ajustes.

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC]

- El menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [SELECC. SEÑAL]

- El menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [FORMATO SALIDA]

Elemento | Formato de salida [FORMATO SALIDA]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [RESOL. PRINC] | [SELECC. SEÑAL]
[59.94p] [50.00p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 4096×2160p (4:2:0/8 bits) 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica) 1920×1080i*1
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
| [3840x2160] | [HDMI] | 3840×2160p 3840×2160p (4:2:0/8 bits) 1920×1080p (Configuración de fábrica) 1920×1080i
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica) 1920×1080i*1
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
| [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080p (Configuración de fábrica) 1920×1080i
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
| [1280x720] | [HDMI] | 1280×720p (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
[59.94i] [50.00i] | [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080i (Configuración de fábrica) 720×480p (cuando [59.94i]) 720×576p (cuando [50.00i])
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
[29.97p] [23.98p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
| [3840x2160] | [HDMI] | 3840×2160p 1920×1080p (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
| [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080p (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
[24.00p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
[25.00p] | [4096x2160] | [HDMI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
| [3840x2160] | [HDMI] | 3840×2160p 1920×1080p (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
| [2048x1080] | [HDMI] | 1920×1080p*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
| [1920x1080] | [HDMI] | 1920×1080p (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2

Se muestra en formato de buzón. La calidad es ligeramente más baja comparada con la imagen grabada.

Será la misma imagen que la del monitor LCD con la banda negra en los cuatro lados. El enfoque y la visualización de la asistencia EI son posibles. Equivalente a 4:2:2 (8 bits). La información del código de tiempo no se emite.

Las siguientes funciones no se visualizan.

Visualización del cuadro de enfoque

Monitor de forma de onda

El patrón de cebra cuando la función de detalle de tono de la piel está activado

NOTA

- La salida será la siguiente con independencia de [FRECUENCIA] o [RESOL. PRINC] si [SELECC. SEÑAL] se configura como [LCD(1080p)].

  - Si [FRECUENCIA] se configura como [59.94p]/[59.94i]/[29.97p]/[23.98p]: 1920×1080 over 59,94p

  - Si [FRECUENCIA] se configura como [50.00p]/[50.00i]/[25.00p]: 1920×1080 over 50p

  - Si [FRECUENCIA] se configura como [24.00p]: 1920×1080 over 60p

- La salida 2048×1080 no se admite.

- [FORMATO SALIDA] cambiará a la configuración de fábrica cuando los ajustes de [FRECUENCIA] y [RESOL. PRINC] cambien y los ajustes actuales de [FORMATO SALIDA] no pueden adquirirse.

- El formato de salida al reproducir desde la pantalla de miniaturas es el siguiente.

  - Será el valor establecido en [FORMATO SALIDA] cuando la resolución de grabación del clip de reproducción sea igual que [RESOL. PRINC].

  - Serán los ajustes predeterminados de fábrica de [FORMATO SALIDA] cuando la resolución de grabación del clip de reproducción sea diferente de [RESOL. PRINC].

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], y el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [SELECC. SEÑAL] se configura como [HDMI], [FORMATO SALIDA] se fija en [1920x1080p].

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], la información del código de tiempo no se emite.

Inicio de la página