- Arriba
- Descripción de las Partes
- Asa

# Asa

El asa ya está instalada en la cámara.

1. Botón <EXIT>/<USER 8>

   Vuelve a un nivel superior del menú actual cuando se muestra el menú. Al pulsar el botón <EXIT> sin confirmar el valor de configuración, no se reflejará el cambio en la configuración.

   Se puede usar como el botón USER (USER8) mientras se visualiza la pantalla VIEW.

2. Botón GRABACIÓN

   Inicia o detiene la grabación.

3. Botón <MENU>

   Muestra el menú. Al pulsar el botón <MENU> con el menú visualizado, se cierra el menú.

4. Botón <USER 9>

   Se puede usar como el botón USER (USER9) mientras se visualiza la pantalla VIEW.

5. Sección de montaje del asa

   Se monta en la sección de montaje del asa de la cámara.

6. Palanca de rotación del asa

   Al tirar hacia el lado <UNLOCK>, se puede ajustar la posición del asa girándola.

7. Correa de agarre

   Ya instalado en el asa.

8. Botón multidial

   Mueve, selecciona y configura el menú mientras el menú se visualiza.

   También se puede usar para controlar el iris del objetivo EF.

Inicio de la página