- Arriba
- Preparación
- Carga de la batería integrada

# Carga de la batería integrada

La batería integrada mantiene la fecha/hora establecida en la cámara.

La batería integrada podría agotarse si la cámara no se enciende durante aproximadamente dos meses.

La batería integrada está agotada cuando se muestra [BATERÍA RESERVA VACÍA] en el monitor LCD con el interruptor de alimentación ajustado en < > (encendido).

Siga el procedimiento indicado a continuación para cargar la batería integrada.

Ajuste el interruptor de alimentación en < > (espera).

Conecte una batería totalmente cargada o el adaptador de CA a la cámara.

Para obtener más detalles acerca de la conexión de una batería o del adaptador de CA, consulte “Suministro de alimentación”.

Deje la cámara durante aproximadamente 24 horas.

La batería incorporada se cargará.

La batería integrada se carga incluso si el interruptor de alimentación se ajusta en < > (encendido).

- Tras la carga, compruebe la configuración de la fecha/hora y el código de tiempo.

- Seleccione [DIAGNOSTICS] en la pantalla INFO y ajuste la fecha/hora del reloj interno si aparece [SE HA REINICIADO EL RELOJ INTERNO] [<PONGA LA HORA CORRECTA>] en el campo de visualización de advertencias.

Ponga el interruptor de alimentación en < > (encendido) y confirme que en el monitor LCD no se muestra [BATERÍA RESERVA VACÍA].

Si [BATERÍA RESERVA VACÍA] continúa visualizándose después de la carga, deberá sustituir la batería integrada. Póngase en contacto con su proveedor.

Inicio de la página