- Arriba
- Preparación
- Configuración de los datos de tiempo
- Ajustes de bits de usuario

# Ajustes de bits de usuario

Establezca los bits de usuario que se van a grabar.

Desde el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [MODO UB], seleccione los bits de usuario que se van a grabar.

[VEL. CUADRO] | Graba la información de velocidad de fotogramas de la filmación. Use este ajuste cuando utilice la información de velocidad de fotogramas de los bits de usuario con un dispositivo de edición como un PC. Use este ajuste para controlar el proceso de grabación con el método TYPE1 o TYPE2 de la grabadora Panasonic (AJ-PG50, etc.).
[USUARIO] | Permite grabar los bits de usuario configurados en el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [ESTAB. UB]. El valor de configuración se mantiene incluso si la alimentación se establece en < > (espera). Para obtener más información, consulte “Cómo introducir bits de usuario”.
[HORA] | Graba la hora, los minutos y los segundos de la fecha y hora obtenidas con el reloj interno.
[DÍA] | Graba los dos últimos dígitos del año, mes, fecha y hora de la fecha y hora obtenidas con el reloj interno.
[NOMBRE CLIP] | Graba el valor para CAM INDEX (un carácter) y REEL COUNT (número de tres dígitos), ambos convertidos al código de caracteres ASCII.

## Cómo introducir bits de usuario

Al establecer los bits de usuario, se puede grabar información del tipo memos (fecha, hora) de hasta ocho dígitos de longitud (hexadecimal).

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [MODO UB] → [USUARIO].

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [ESTAB. UB].

Aparece la pantalla de configuración de bits de usuario.

Establezca los bits de usuario.

- Configure dos dígito para cada uno.

Confirme el valor de configuración de los bits de usuario.

- El valor de configuración se confirma cuando se configuran los dos últimos dígitos.

## Función de memoria de los bits de usuario

El contenido de configuración de los bits de usuario se graba automáticamente, y se mantiene incluso si la alimentación se configura en < > (espera).

### Información de velocidad de fotogramas

La relación entre la velocidad de fotogramas, la conversión de imagen, el código de tiempo y los bits de usuario es la siguiente.

Información de verificación en los seis dígitos de la derecha

Marca REC

Valores fijos

Velocidad de fotogramas

Modo de videocámara

#### Modo de videocámara

La visualización del modo de videocámara depende de la configuración de los siguiente menús.

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]

- El menú [AJUSTES CÁMARA] → [FPS] → [VEL. VARIABLE]

[FRECUENCIA] | Visualización del modo de videocámara
--- | ---
Cuando se fija [VEL. VARIABLE] en [ON] | Si el ajuste [VEL. VARIABLE] se configura como [OFF], o si el ajuste [VEL. VARIABLE] se configura como [ON], y la velocidad de fotogramas es la misma que [FRECUENCIA]
[23.98p] | D | C
[24.00p] | F | E
[29.97p] | 9 | 8
[59.94p] | 9 | 8
[25.00p] | 8 | A
[50.00p] | 8 | A
[59.94i] | — | 0
[50.00i] | — | 2

Inicio de la página