- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta SD
- Tiempo de grabación de la tarjeta SD

# Tiempo de grabación de la tarjeta SD

## Si el modo de grabación es MOV

64 GB o más capacidad se requiere para la tarjeta de memoria SDXC. La tarjeta de memoria SDHC no puede usarse.

Formato de grabación | Velocidad de grabación | Capacidad de grabación
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
4K | 400 Mbps | Aprox. 20 minutos | Aprox. 40 minutos
150 Mbps | Aprox. 55 minutos | Aprox. 1 hora 50 minutos
100 Mbps | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
UHD | 400 Mbps | Aprox. 20 minutos | Aprox. 40 minutos
150 Mbps | Aprox. 55 minutos | Aprox. 1 hora 50 minutos
100 Mbps | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
2K | 200 Mbps | Aprox. 40 minutos | Aprox. 1 hora 20 minutos
100 Mbps | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
50 Mbps | Aprox. 2 horas 40 minutos | Aprox. 5 horas 20 minutos
FHD | 200 Mbps | Aprox. 40 minutos | Aprox. 1 hora 20 minutos
100 Mbps | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
50 Mbps | Aprox. 2 horas 40 minutos | Aprox. 5 horas 20 minutos

NOTA

- El tiempo de grabación cambiará según la velocidad fotogramas variable configurada en la grabación con velocidad de fotogramas variable.

- El archivo se divide aproximadamente cada tres horas en el caso de datos con formato MOV.

  Estas divisiones se visualizan como clips independientes en la pantalla de miniaturas. Además, los clips grabados en dos tarjetas SD con la grabación de relé se muestran como clips independientes.

- La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos. Durante la pausa, la imagen y el audio no se grabarán. Esto también se aplica a las grabaciones especiales, como grabación de relé o grabación con velocidad de fotogramas variable.

  Al filmar a alta velocidad con la grabación con velocidad de fotogramas variable, el tiempo de grabación será menor de 10 horas según la relación de velocidad de fotogramas del formato de grabación y la velocidad de fotogramas variable.

  La grabación se detendrá a las 5 horas si [FRECUENCIA] se configura como [24.00p], y [FPS] como [48fps].

- En la grabación de intervalos, la grabación se detiene cuando la duración de un clip alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos.

## Si el modo de grabación es AVCHD

se puede usar la tarjeta de memoria SDHC y la tarjeta de memoria SDXC.

#### Para la tarjeta de memoria SDHC

Formato de grabación | Velocidad de grabación | Capacidad de grabación
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | Aprox. 19 minutos | Aprox. 40 minutos | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
PH | 21 Mbps | Aprox. 21 minutos | Aprox. 46 minutos | Aprox. 1 hora 30 minutos | Aprox. 3 horas
HA | 17 Mbps | Aprox. 30 minutos | Aprox. 1 hora | Aprox. 2 horas | Aprox. 4 horas 10 minutos
PM | 8 Mbps | Aprox. 1 hora | Aprox. 2 horas | Aprox. 4 horas 15 minutos | Aprox. 8 horas 30 minutos

#### Para la tarjeta de memoria SDXC

Formato de grabación | Velocidad de grabación | Capacidad de grabación
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | Aprox. 5 horas 20 minutos | Aprox. 11 horas
PH | 21 Mbps | Aprox. 6 horas | Aprox. 12 horas 30 minutos
HA | 17 Mbps | Aprox. 8 horas 30 minutos | Aprox. 17 horas
PM | 8 Mbps | Aprox. 17 horas 10 minutos | Aprox. 35 horas

NOTA

- El archivo se divide aproximadamente cada 4 GB en el caso de datos con formato AVCHD.

  Estas divisiones se visualizan como un clip en la pantalla de miniaturas. Sin embargo, los clips grabados en dos tarjetas SD con la grabación de relé se muestran como clips independientes.

- La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos. Durante la pausa, la imagen y el audio no se grabarán. Se incluyen las grabaciones especiales, como la grabación de relé.

- La protección con los reproductores DVD se elimina automáticamente de las tarjetas SD que tienen protección AVCHD.

Inicio de la página