- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Preparación de la conexión al terminal iPad o Android
- Montaje del módulo inalámbrico

# Montaje del módulo inalámbrico

Conecte el módulo inalámbrico (opcional) a la cámara.

Antes de montar o de extraer el módulo inalámbrico, cambie siempre el interruptor de alimentación a < > (espera), y confirme que la lámpara de encendido está apagada.

Abra la cubierta el terminal para <USB2.0 HOST> situada en la parte posterior.

Conecte el módulo inalámbrico al terminal <USB2.0 HOST>.

Insértelo hasta el fondo.

- Para obtener más información sobre el módulo inalámbrico compatible con la cámara, visita el servicio de asistencia en la página web siguiente.

  https://pro-av.panasonic.net/

## Precauciones al usar el módulo inalámbrico AJ-WM50

Lea el manual de instrucciones del módulo inalámbrico detenidamente antes de usarlo.

Para la información más reciente, visite el servicio de asistencia en la página web siguiente.

https://pro-av.panasonic.net/

Inicio de la página