- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTES DE RED]

# Menú [AJUSTES DE RED]

Configura los ajustes relacionados con la función de red.

## [SELEC. RED]

Establece si el equipo externo (PC, etc.) y la cámara se conectarán a la red usando la LAN inalámbrica.

[WLAN] | Efectúa la conexión con la LAN inalámbrica.
[OFF] | No efectúa la conexión.

(Configuración de fábrica: [OFF])

## [FUNC. RED]

### [CUENTA USUARIO]

Establece la cuenta de usuario que se usará para la autenticación en la función de red de la cámara.

[AÑADIR] | Registra nuevamente la cuenta de usuario. Se establece de la siguiente forma cuando se registra. Nombre de cuenta de usuario: “guest”, contraseña: “auguest”
[ELIMINAR] | Elimina la cuenta de usuario registrada. No funcionará si no se registra.

## [PROPIEDADES RED]

### [DIRECC MAC]

Muestra la dirección MAC de la LAN inalámbrica de la cámara. (No se puede modificar)

### [TIPO]

Establece el método de conexión a la red LAN inalámbrica.

[DIRECTO] | Puede conectar directamente sin usar un punto de acceso inalámbrico con un dispositivo equipado con LAN inalámbrica, por ejemplo, un terminal de tableta.
[INFRA(SELECC)] | Se conecta al punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso se selecciona de la lista.
[INFRA(MANUAL)] | Se conecta al punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico se introduce manualmente.

(Configuración de fábrica: [DIRECTO])

### [SSID]

Introduce o muestra el nombre de red de la cámara (SSID).

(Configuración de fábrica: [AU-EVA1])

### [BANDA]

Alterna entre los dos métodos de comunicación ([2.4GHz] o [5GHz]) cuando se selecciona [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Configuración de fábrica: [2.4GHz])

### [CANAL(2,4 GHz)]

Establece el canal que se usará cuando se conecte a la LAN inalámbrica con los siguientes ajustes configurados.

- El menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO]

- El menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [BANDA] → [2.4GHz]

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [CANAL(5GHz)]

Establece el canal que se usará cuando se conecte a la LAN inalámbrica con los siguientes ajustes configurados.

- El menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO]

- El menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [BANDA] → [5GHz]

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

NOTA

- Algunos ajustes quizá no puedan seleccionarse según el módulo inalámbrico que se utilice.

### [ENCRIPTACIÓN]

Establece el método de cifrado cuando se selecciona [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [INFRA(SELECC)]/[INFRA(MANUAL)].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NINGUNA]

(Configuración de fábrica: [WPA2-AES])

### [CLAVE DE ENCRIPT.]

Ajusta la clave de cifrado. Establezca la clave mediante una cadena de entre 8 y 63 caracteres o un número hexadecimal con 64 dígitos.

(Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])

### [DHCP]

Establece si se usará la adquisición automática con DHCP o bien la función DHCP de la cámara.

[OFF] | DHCP no se usa.
[CLIENTE] | Se adquiere desde DHCP cuando la conexión se establece con [TIPO] de [PROPIEDADES RED] configurado como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)].
[SERVIDOR] | Activa la función de servidor DHCP de la cámara cuando se conecta con [TIPO] de [PROPIEDADES RED] configurado como [DIRECTO].

(Configuración de fábrica: [SERVIDOR])

### [DIRECCIÓN IP]

Establezca la dirección IP cuando se seleccione [PROPIEDADES RED] → [DHCP] → [OFF] o [SERVIDOR].

(Configuración de fábrica: [192.168.0.1])

### [MÁSCARA SUBRED]

Establezca la máscara de subred cuando se seleccione [PROPIEDADES RED] → [DHCP] → [OFF] o [SERVIDOR].

(Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

### [GATEWAY PREDET.]

Establezca la pasarela predeterminada cuando se seleccione [PROPIEDADES RED] → [DHCP] → [OFF] o [SERVIDOR].

(Configuración de fábrica: [192.168.0.254])

NOTA

- Si no usa la pasarela predeterminada, configure [0.0.0.0].

- La configuración de la pasarela predeterminada no es válida cuando se selecciona [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO].

### [DNS PRIMARIO]

Establece el servidor DNS principal de [PROPIEDADES RED] cuando se selecciona [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)] en [TIPO], y se selecciona [OFF] para [DHCP].

(Configuración de fábrica: [0.0.0.0])

NOTA

- Cuando se selecciona [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO], la configuración del servidor DNS principal no es válida.

### [DNS SECUNDARIO]

Establece el servidor DNS secundario de [PROPIEDADES RED] cuando se selecciona [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)] en [TIPO], y se selecciona [OFF] para [DHCP].

(Configuración de fábrica: [0.0.0.0])

NOTA

- Cuando se selecciona [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO], la configuración del servidor DNS principal no es válida.

## [HISTORIAL DE CONEXIÓN]

Muestra el historial de conexión con el punto de acceso inalámbrico.

Se pueden guardar hasta 20 historiales con las últimas conexiones.

[SELECCIONAR] | La lista de historial de conexiones se muestra cuando se selecciona [SELECCIONAR]. La conexión puede realizarse con la configuración anterior seleccionando en la lista el punto de acceso inalámbrico al que conectarse.
[ELIMINAR] | La lista de historial de conexiones se muestra cuando se selecciona [ELIMINAR]. El historial se eliminará seleccionando un historial para eliminarlo de la lista.

## [HERRAM. REDES]

### [INICIALIZAR]

Restablece la configuración de fábrica de la red.

Inicio de la página