- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- [GAMMA]

# [GAMMA]

## [SELECC GAMMA]

Configure para optimizar el tono del vídeo.

Los elementos que pueden seleccionarse varían según la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL].

Salida (%)

Entrada/Stop

[V-Log]

[V-255570L1] ([ESCENA1]: EVA-LOOK)

[V-504580L1] ([ESCENA2]: EVA-LOOK)

Salida (%)

[VIDEO] ([ESCENA3]/[ESCENA4]: BC-LOOK)

[ACTIVAR KNEE] = [ON]

[PUNTO KNEE] = [85%]

[PENDIENTE KNEE] = [100]

Entrada/rango dinámico (%)

Salida (%)

Entrada/rango dinámico (%)

[HLG] ([ESCENA5]: HDR)

- [V-Log]

  Esta es una curva gamma que puede lograr la gradación y la latitud amplia (rango de exposición). Es necesario un proceso de gradación tras la grabación.

- [V-255570L1]

  Esta es la curva gamma EVA-LOOK con la latitud 14Stop equivalente a [V-Log].

  La subida es equivalente a aproximadamente 2,5 horas, y el factor gamma es 0,55, lo que significa hasta un 70%.

  Este es un ajuste enfocado en el contraste.

  Se recomienda para filmar del 40% al 55% para el tono del rostro.

- [V-504580L1]

  Esta es la curva gamma EVA-LOOK con la latitud 14Stop equivalente a [V-Log].

  La subida es equivalente a aproximadamente 5,0 horas, y el factor gamma es 0,45, lo que significa hasta un 80%.

  Este es un ajuste enfocado en la textura suave.

  Se recomienda para filmar del 40% al 60% para el tono del rostro.

- [VIDEO]

  Esta es la curva gamma BroadCast-LOOK con rango dinámico del 600% equivalente a la videocámara generalmente utilizada.

- [HLG]

  Esta es la curva gamma del registro híbrido con rango dinámico amplio del 1200%.

  El rango del color equivalente a BT.2020 se establece automáticamente.

  #### Cuando se fija [PRINCIPAL] en [V-Log]

  [GAMMA] se configurará como [V-Log].

  #### Cuando [PRINCIPAL] se configura como [ESCENA1]/[ESCENA2]/[ESCENA3]/[ESCENA4]/[ESCENA5]

  Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA].

  Seleccione uno de [V-255570L1]/[V-504580L1]/[VIDEO]/[HLG].

## [GAMMA MASTER]

Puede configurarse cuando se selecciona el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] → [VIDEO].

Realiza un ajuste de precisión de toda la curva gamma.

## [BLACK GAMMA]

Puede configurarse cuando se selecciona el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [GAMMA] → [SELECC GAMMA] → [VIDEO]/[HLG].

#### [BLACK GAMMA]

Ajusta la compresión y expansión de la curva gamma del área oscura.

El área oscura se comprime en el lado negativo, y se amplía en lado positivo.

#### [RANGO B.GAMMA]

Establece el máximo de compresión y ampliación en [BLACK GAMMA].

Inicio de la página