- Arriba
- Funcionamiento
- Manipulación de datos de ajustes
- Archivos de escena

# Archivos de escena

## Estructura de archivos de los datos de configuración

Los archivos de escena de [ESCENA1] a [ESCENA5] se pueden guardar en la memoria de la cámara según el número de archivo de escena.

El contenido de la configuración del menú [AJUSTE FICH ESCENA] es lo que se puede guardar como un archivo de escena.

Además, el valor de configuración actual de los archivos de escena de [ESCENA1] a [ESCENA5] puede guardarse como un archivo en la memoria de la cámara y la tarjeta SD, y esos datos pueden leerse y usarse en la cámara.

La estructura de los archivos de datos de ajuste de la cámara es la siguiente.

La cámara

[ESCENA1]

[ESCENA2]

[ESCENA3]

[ESCENA4]

[ESCENA5]

(Ajustes predeterminados de fábrica)

[ESCENA1]

[ESCENA2]

[ESCENA3]

[ESCENA4]

[ESCENA5]

(Valor actual)

(Valor guardado en la cámara)

[ESCENA2]

[ESCENA3]

[ESCENA5]

[ESCENA1]

[ESCENA4]

Tarjeta SD

Archivo de escena 1

[ESCENA1]

[ESCENA2]

[ESCENA3]

[ESCENA4]

[ESCENA5]

Archivo de escena 1000

[ESCENA1]

[ESCENA2]

[ESCENA3]

[ESCENA4]

[ESCENA5]

El archivo de escena puede inicializarse.

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [DATOS ESCENA] → [INICIALIZAR].

El valor de configuración actual de cada archivo de escena se puede guardar por separado en la cámara. Además, se pueden leer los archivos de escena guardados en la memoria de la cámara.

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [DATOS ESCENA] → [CARGAR]/[GUARDAR].

El archivo de escena se puede guardar en la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1. Además, se pueden leer los archivos de escena guardados en la tarjeta SD.

## Cómo guardar el archivo de escena

### Cómo guardar el archivo de escena en la memoria de la cámara

Guarda el valor de configuración actual de la cámara en la memoria de la cámara.

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [DATOS ESCENA] → [GUARDAR].

### Cómo guardar el archivo de escena en la tarjeta SD

El archivo de escena se puede sobreescribir en un archivo de la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1, o guardarse como un archivo nuevo.

#### Cómo guardar el archivo de escena sobrescribiendo un archivo de la tarjeta SD

Sobreescribe el archivo seleccionado en la lista de archivos guardados en la tarjeta de memoria SD de la ranura para tarjeta 1 con el valor de configuración actual de la cámara.

Seleccione el menú [FICHERO] → [FICHERO ESCENA] → [GUARDAR].

Se muestra la lista de archivos de escena guardada en la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el archivo que se va a sobreescribir de la lista de archivos de escena.

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado. No lo cambie al sobrescribir.

Seleccione [Enter].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

### Cómo guardar el archivo de escena como un archivo nuevo en la tarjeta SD

Guarda el valor de configuración actual de la cámara en la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1 como archivo nuevo especificando el nombre de archivo.

Seleccione el menú [FICHERO] → [FICHERO ESCENA] → [GUARDAR COMO].

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado.

Introduzca el texto con el teclado.

Seleccione [Enter].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

## Lectura del archivo de escena

Lee los archivos de escena guardados en la memoria de la cámara o la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

### Lectura del archivo de escena de la memoria de la cámara

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [DATOS ESCENA] → [CARGAR].

### Lectura del archivo de escena de la tarjeta SD

Seleccione el menú [FICHERO] → [FICHERO ESCENA] → [CARGAR].

Se muestra la lista de archivos de escena guardada en la carpeta especificada de la tarjeta SD de la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el nombre de archivo que se va a leer.

Selecciona si se leen todos los archivos de escena ([ESCENA1] a [ESCENA5]), o se leen uno a uno.

- Para leerlos todos, seleccione [TODO].

  Para leerlos uno a uno, seleccione el número del archivo de escena que se va a leer.

Seleccione [SET].

El archivo se lee.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

## Inicialización del archivo de escena

Seleccione el archivo de escena para el que va a restaurar el ajuste predeterminado de fábrica en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL].

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [DATOS ESCENA] → [INICIALIZAR].

Aparece la pantalla de confirmación.

Seleccione [YES].

El archivo de escena seleccionado se restaura al ajuste predeterminado de fábrica.

## Cambio del nombre de un archivo de escena

Permite cambiar el nombre del archivo de escena.

La única parte editable del nombre del archivo de escena es la sección del título. Por ejemplo, si el nombre del archivo de escena es [ESCENA1 (eV-LOOK1)], solo podrá cambiarse la parte “eV-LOOK1”.

Seleccione el archivo de escena cuyo nombre va a cambiar en el menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL].

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [EDITAR NOMBRE].

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado.

Introduzca el texto con el teclado. (Máximo de ocho caracteres)

Seleccione [Enter].

El nombre del archivo se actualizará.

Inicio de la página