- Arriba
- Notas
- Función de grabación que no se puede usar simultáneamente

# Función de grabación que no se puede usar simultáneamente

Según la función de grabación configurada, hay funciones de grabación que no se pueden usar simultáneamente.

- El significado de los símbolos usados en la tabla es el siguiente.

  - ✓: se puede usar simultáneamente.

  - —: no se puede usar simultáneamente.

| Función de grabación configurada
--- | ---
Función de grabación de configuración adicional | Pregrabación*1*2*3 | Grabación de relé*3 | Grabación simultánea*3 | Grabación de intervalos*3*4*5*6*7*8 | VFR*4*5*6
Pregrabación*1*2*3 |  | ✓ | ✓ | — | —
Grabación de relé*3 | ✓ |  | — | — | ✓*9
Grabación simultánea*3 | ✓ | — |  | ✓ | ✓*9
Grabación de intervalos*3*4*5*6*7*8 | — | — | ✓ |  | —
VFR*4*5*6 | — | ✓*9 | ✓*9 | — |

El código de tiempo se fija en free run.

La pregrabación se cancela Tras tres horas sin iniciarse la grabación.

Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

No se puede configurar simultáneamente en los casos siguientes.

- Al grabar en formato AVCHD

El código de tiempo se fija en el funcionamiento de la grabación.

Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] se configura como [50.00i]/[59.94i], no puede ajustarse.

El código de tiempo se fija en [NDF].

El menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA SDI] → [GRAB SDI A DIST.] y el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [GRAB HDMI A DIST.] no funcionarán.

Esta función no se realizará si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [MODO SENSOR] se configura como [S35 MIX 2.8K] o [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K].

Inicio de la página