- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Vinculación a dispositivos externos

# Vinculación a dispositivos externos

## Conexión al monitor

Es posible conectar un monitor para emitir imágenes.

- Use el cable apantallado doble de 4K/60P como el cable HDMI (opcional). También se recomienda usar el cable HDMI Panasonic 4K/60P compatible.

- Para el cable BNC (opcional) conectado al terminal <SDI OUT>, prepare un cable doblemente blindado equivalente a 5C-FB.

Cable HDMI

Monitor

Cable BNC (terminal <SDI OUT>)

## Funcionamiento remoto con terminal iPad o Android

La cámara puede conectarse a la LAN inalámbrica conectado un módulo inalámbrico compatible con la cámara al terminal <USB2.0 HOST> de la cámara.

Las siguientes operaciones pueden realizarse conectando la cámara con un terminal iPad o Android con la aplicación EVA ROP instalada.

- Comprobación del estado de la cámara

- Control remoto de la cámara (control de grabación, configuración de la cámara, como obturador, EXPOSURE INDEX, iris o balance de blancos y comprobación del código de tiempo)

- Operaciones del menú

Para obtener más información del módulo inalámbrico compatible con la cámara y el funcionamiento de la aplicación EVA ROP, visite la página web del servicio de asistencia.

https://pro-av.panasonic.net/

Inicio de la página