- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- [NEGRO]

# [NEGRO]

## [ABB] (balance de negros automático)

Ajuste el balance de negros automático en los siguientes casos.

- Cuando se usa la cámara por primera vez

- Cuando ha pasado mucho tiempo desde el último uso

- Cuando la temperatura ambiente ha cambiado mucho después del último uso

Monte la tapa en el objetivo.

- Asegúrese de que la luz no llega al sensor de imagen.

Seleccione el menú [AJUSTES CÁMARA] → [BALANCE NEGRO AUTO] → [ABB] → [EJECUTAR].

- No extraiga la tapa del objetivo ni ponga la alimentación en < > (espera) mientras se muestra [ABB ACTIVO] en el monitor LCD.

## Pedestal (nivel de negro estándar)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [NEGRO] → [PED MASTER]/[PED ROJO]/[PED VERDE]/[PED AZUL].

[PED MASTER] (pedestal maestro): ajusta el nivel de negro la referencia de todo el vídeo. Se mantiene el valor ajustado incluso cuando se realiza el balance de negros automático.

[PED ROJO] (pedestal de señal rojo),[PED VERDE] (pedestal de señal verde),[PED AZUL] (pedestal de señal azul): ajusta el nivel de negro de referencia para cada señal. Según la configuración del menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [NEGRO] → [COMPENS. PEDESTAL], puede configurarse si el valor ajustado se va a mantener cuando se ejecute el balance de negros automático.

Inicio de la página