- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Ajuste del nivel de audio de la grabación

# Ajuste del nivel de audio de la grabación

Hay un ajuste manual y otro ajuste automático como método de ajuste del nivel de audio de la grabación.

## Ajuste automático del nivel de la grabación

Ajuste el interruptor <CH1>/<CH2> en <AUTO>.

- El canal de audio 1 y el canal de audio 2 pueden configurarse por separado.

- Los siguientes ajustes se desactiva cuando el interruptor <CH1>/<CH2> se configura en <AUTO>.

  - Ajuste del nivel de la grabación con el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>

  - La configuración del menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [LIMITADOR CH1]/[LIMITADOR CH2]

## Ajuste manual del nivel de la grabación

Fije el interruptor <CH1>/<CH2> en <MANU>.

Ajuste el nivel de la grabación mediante el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

- Cuando el nivel de entrada de audio es superior a 0 dB, se muestra la visualización de nivel superior a 0 dB en rojo en el medidor de nivel de audio en la pantalla HOME. Se indica así que el volumen de entrada es demasiado alto.

  Ajuste de modo que el valor máximo del nivel de audio no sea superior a 0 dB.

NOTA

- Al configurar el interruptor <CH1>/<CH2> en <MANU>, se activa la configuración del menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [LIMITADOR CH1]/[LIMITADOR CH2].

## Nivel estándar de grabación

El nivel de la grabación estándar puede configurarse.

Seleccione el menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [RANGO] → [18dB]/[20dB].

## Confirmación del nivel de entrada de audio

El nivel de entrada del audio se puede confirmar en la pantalla HOME.

Inicio de la página