- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Grabación de relé

# Grabación de relé

Se pueden insertar dos tarjetas SD en las dos ranuras para tarjeta, y la grabación puede continuar en la segunda tarjeta SD cuando se acaba la capacidad de grabación restante de la otra tarjeta SD.

Iniciar filmación

Pausa

Ranura 1

Ranura 2

1. Durante la grabación

2. Cambie automáticamente la ranura para tarjeta del destino de grabación

3. Sustituya por una tarjeta SD distinta con capacidad de grabación.

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB. CONTINUA].

[RELAY] se muestra en la visualización de la función de grabación especial de la pantalla HOME.

Cuando la grabación de relé no es posible, se muestra una línea inclinada en la visualización [RELAY], por ejemplo, la tarjeta SD no está insertada en ninguna de las dos ranuras para tarjeta.

Pulse el botón GRABACIÓN.

El estado de la grabación de la ranura para tarjeta del destino de grabación de la pantalla VIEW es blanco y negro invertido.

- Cuando se agota la capacidad de grabación restante de una de las tarjetas SD y se ha iniciado la grabación de relé, el destino de grabación cambiará a la otra tarjeta SD. El estado de la grabación de la ranura para tarjeta del destino de grabación se visualiza en blanco y negro invertido. Puede grabar en tres o más tarjetas SD. Sustituya la tarjeta SD sin capacidad de grabación restante una vez que se ha cambiado el destino de grabación.

- Para cambiar la ranura para tarjeta del destino de grabación antes de iniciar la grabación, pulse el botón <SLOT SEL>. No podrá realizarse durante la grabación.

NOTA

- Podría llevar un tiempo reconocer la tarjeta SD cuando se ha insertado la tarjeta SD. Al grabar en tres o más tarjetas SD sustituyéndolas durante la grabación, sustitúyalas cuando quede capacidad de grabación restante suficiente en la tarjeta SD que esté grabando.

- No se puede cambiar el destino de grabación cuando la capacidad de grabación restante de la tarjeta SD que toma el relevo es inferior a un minuto.

- El tiempo de grabación continua máximo para la grabación de relé es de diez horas.

- La grabación se detiene una vez cuando el tiempo de grabación de relé es superior a diez horas. La grabación se reanuda automáticamente después de pocos segundos.

- Para conocer la limitación de grabación de la grabación de relé, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

Inicio de la página