- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Al usar un dispositivo de audio o un micrófono externo

# Al usar un dispositivo de audio o un micrófono externo

Conecte el micrófono externo o el dispositivo de audio al terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Configure cada elemento del menú [AJUSTES AUDIO] → [ENTRADA AUDIO].

Dispositivo conectado | [ENTRADA AUDIO]
--- | ---
[SELEC. LÍNEA/MIC ENTR1]/[SELEC. LÍNEA/MIC ENTR2] | [ALIMENT. MIC ENTR1]/[ALIMENT. MIC ENTR2] | [VOL. MIC ENTRADA1]/[VOL. MIC ENTRADA2]*1 | [VOL. LÍNEA ENTRADA1]/[VOL. LÍNEA ENTRADA2]*2
Dispositivo de audio | [LÍNEA] | Inhabilitado | Inhabilitado | [4dB], [0dB]
Micrófono externo | [MIC] | [OFF] | [-40dB], [-50dB], [-60dB] | Inhabilitado
Micrófono externo (con suministro de alimentación) | [MIC] | [ON] | [-40dB], [-50dB], [-60dB] | Inhabilitado

Configuración de fábrica: [-60dB]

Configuración de fábrica: [4dB]

NOTA

- Al usar un micrófono AG-MC200G superdireccional (opcional), configure [VOL. MIC ENTRADA1]/[VOL. MIC ENTRADA2] como [-50dB].

Inicio de la página