- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión de la cámara y el terminal iPad/Android
- Conexión directa ([DIRECTO])

# Conexión directa ([DIRECTO])

Esta es la configuración para conectar directamente la cámara al terminal iPad/Android.

La cámara podría reiniciarse en caso necesario al cambiarse la configuración.

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED] → [TIPO] → [DIRECTO].

Desde el menú [AJUSTES DE RED] → [PROPIEDADES RED], configure cada elemento según proceda.

- Para más información acerca de la configuración, consulte “Configuración de ajustes en [PROPIEDADES RED] cuando se configura como [DIRECTO]”.

Seleccione el menú [AJUSTES DE RED] → [SELEC. RED] → [WLAN].

Seleccione el SSID de la cámara en la lista SSID del terminal iPad/Android, e introduzca la contraseña (clave de cifrado).

Visualice la pantalla de la lista de puntos de acceso inalámbricos en la configuración LAN inalámbrica y seleccione el SSID de la cámara.

- Configuración de fábrica: [AU-EVA1]

Cuando aparezca la pantalla de confirmación de la contraseña, introdúzcala (clave de cifrado).

- Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef]

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

#### Configuración de ajustes en [PROPIEDADES RED] cuando se configura como [DIRECTO]

[SSID] | Nombre de red de la cámara (SSID) (Configuración de fábrica: [AU-EVA1])
[BANDA] | Configuración para cambiar entre dos métodos de comunicación ([2.4GHz]o [5GHz]) (Configuración de fábrica: [2.4GHz])
[CANAL(2,4 GHz)] | Canal que se usará cuando [BANDA] se configure como [2.4GHz] (Configuración de fábrica: [AUTO])
[CANAL(5GHz)] | Canal que se usará cuando [BANDA] se configure como [5GHz] (Configuración de fábrica: [AUTO])
[CLAVE DE ENCRIPT.] | Calve de cifrado WPA2 (Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP] | Configuración de la función DHCP [OFF]: no utiliza la función DHCP. [CLIENTE]: al conectar configurando [TIPO] como [INFRA(SELECC)] o [INFRA(MANUAL)], se adquiere automáticamente desde DHCP. (No se puede seleccionar.) [SERVIDOR]: Activa la función de servidor DHCP de la cámara cuando se conecta con [TIPO] configurado como [DIRECTO]. (Configuración de fábrica: [SERVIDOR])
[DIRECCIÓN IP] | Dirección IP de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])
[MÁSCARA SUBRED] | Máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])
[GATEWAY PREDET.] | Pasarela predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254])

NOTA

- [DHCP] se configurará como [SERVIDOR].

- [ENCRIPTACIÓN] se fijará a [WPA2-AES].

- Según el módulo inalámbrico usado, algunos de los ajustes de [BANDA], [CANAL(2,4 GHz)] y [CANAL(5GHz)] quizá no puedan seleccionarse.

Inicio de la página