- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- [BLANCO]

# [BLANCO]

## [ATW] (seguimiento automático del balance de blancos)

La cámara cuenta con la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW) que realiza el seguimiento automático del balance de blancos de las imágenes según las condiciones de iluminación.

Esta función no garantiza una precisión del 100% en el balance de blancos. Hay cierto rango en el que el seguimiento cambia con las condiciones de iluminación o precisión del balance de blancos. Use esta función con precaución.

## [AWB] (automático del balance de blancos)

Coloque un patrón blanco en un punto en el que las condiciones de luz coincidan con la fuente de luz para el sujeto, y visualice el blanco en la pantalla.

Ajuste la luminancia con el dial <IRIS>.

Seleccione el menú [AJUSTES CÁMARA] → [BLANCO] → [VALOR] → [MEMORIA AWB].

Seleccione el menú [AJUSTES CÁMARA] → [BLANCO] → [AWB] → [EJECUTAR].

- Funcionará igual pulsando el botón USER asignado con la función [AWB] (automático del balance de blancos).

#### Valor del ajuste

- El valor ajustado se graba automáticamente en [MEMORIA AWB].

#### Modelo blanco

- Un objeto blanco (paño o muro) cerca del sujeto también puede ser usado para el patrón blanco.

- El tamaño requerido del modelo blanco es como sigue.

  1/2 o más del ancho de la pantalla

  1/2 o más de la altura de la pantalla

- Mantenga focos brillantes alejados de la pantalla.

- El modelo blanco debe estar colocado en el centro de la pantalla.

## Configuración manual de la temperatura del color (configuración con [VALOR])

Pueden seleccionarse entre hasta las 12 temperaturas del color registradas (balance de blancos).

Seleccione el menú [AJUSTES CÁMARA] → [BLANCO] → [VALOR].

Seleccione la temperatura del color.

Inicio de la página