- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Pregrabación

# Pregrabación

Graba el vídeo y el audio a partir de la hora específica antes de iniciarse la grabación.

Operación para iniciar la grabación

Operación para detener la grabación

(Tiempo)

Tiempo de grabación real

Tiempo de pregrabación

El tiempo de pregrabación varía según la configuración del menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC]/[CÓDEC PRINC].

- Si [RESOL. PRINC] se configura como [1280x720], [1920x1080] o [2048x1080]: aproximadamente diez segundos.

- Si [CÓDEC PRINC] se configura como [422ALL-I 400M]: aproximadamente tres segundos.

- Otro ajuste distinto a los anteriores: aproximadamente cinco segundos.

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [PREGRAB] → [ON].

[P] se muestra en la visualización de estado de pregrabación de las pantallas VIEW y HOME.

Pulse el botón GRABACIÓN.

NOTA

- El vídeo y el audio podrían no grabarse en la hora específica en los siguientes casos.

  - Inmediatamente después de activar la alimentación < > (encendido)

  - Justo después de abrir el menú

  - Inmediatamente después de insertar la tarjeta SD

  - Justo después de reproducir el vídeo grabado

  - Justo después de cerrar la pantalla de miniaturas

  - Hasta que se complete la escritura en la tarjeta SD después de detener la grabación

  - Justo después de aplicar bloque secundario a un código de tiempo externo

  - Justo después cambiar la ranura para tarjeta en la que se va a grabar pulsando el botón USER con la función [SEL. RANURA] asignada

- Cuando [PREGRAB] se configura como [ON], el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [FREE/REC RUN] se fija en [FREE RUN].

- El modo de pregrabación se cancela tras tres horas sin iniciarse la grabación.

- Para conocer la limitación de grabación de la pregrabación, consulte “Función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

- La pregrabación no puede realizarse si la capacidad restante de la tarjeta SD es menos de un minuto.

Inicio de la página