- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de asistencia de enfoque

# Función de asistencia de enfoque

La función de asistencia de enfoque le permite enfocar el objetivo fácilmente.

La imagen de la grabación en el monitor LCD se puede mostrar ampliada, o el área enfocada se puede mejorar visualmente.

También se puede enfocar más fácilmente cambiando la apertura del iris para reducir la profundidad del campo.

La función de asistencia de enfoque se muestra sólo en el monitor LCD.

## Función de visualización ampliada

El centro de la imagen de grabación se visualiza ampliada para que sea más fácil enfocar.

#### Asignación de [EXPANDIR] al botón USER

Seleccione para que se pueda alternar la activación/la desactivación de la función de visualización ampliada con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [USER1] para [USER9] → [EXPANDIR].

- [EXPANDIR] se asigna al botón <USER 8> como una configuración de fábrica.

#### Uso de la función de visualización ampliada

Pulse el botón USER al que se ha asignado [EXPANDIR].

Vuelva a pulsar el botón USER para volver a la visualización normal.

### Configuración del modo para la función de visualización ampliada

Seleccione el modo para la función de visualización ampliada en el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [MODO AMPLIAR].

[10SEG]: desactiva la función de visualización ampliada una vez que han transcurrido diez segundos.

[MANTENER]: la función de visualización ampliada se activa hasta que el botón USER asignado con [EXPAND] se vuelve a pulsar.

[HASTA GRABAR]: activa la función de visualización ampliada hasta que se realice la operación de grabación.

### Configuración del factor de ampliación

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [FACTOR AMPLIACIÓN], seleccione el factor de ampliación.

- El factor de ampliación se puede seleccionar de [x2], [x3] o [x4].

### Configuración de la posición de ampliación

La posición de ampliación se puede seleccionar a partir de nueve posiciones cuando se activa la función de visualización ampliada.

En caso del multidial o del botón multidial: la posición ampliada se moverá cada vez que se gire el multidial. Volverá al centro cuando se pulse el multidial.

En caso de tocar el monitor LCD: ka posición ampliada se moverá tocando los marcadores de flecha vertical y horizontal en el monitor LCD.

NOTA

- La visualización ampliada no puede grabarse.

- La visualización ampliada no se podrá realizar mientras se muestren las franjas cromáticas.

- Algunas de las indicaciones, como los marcadores, podrán ocultarse temporalmente durante la visualización ampliada.

## Visualización de picos/cuadro de enfoque

La visualización de picos subraya el contorno de la imagen enfocada en rojo, verde, o blanco.

La visualización del cuadro de enfoque mostrará el grado de enfoque con el tamaño de un cuadrado.

#### Asignación de [A.F. RESALT./CUADR.] al botón USER

Configure esta función de modo que se pueda alternar entre la activación/desactivación de la visualización de picos y del cuadrado del enfoque con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [USER1] para [USER9] → [A.F. RESALT./CUADR.].

- [A.F. RESALT./CUADR.] se asigna al botón <USER 2> como una configuración de fábrica.

#### Visualización de picos/cuadro de enfoque

Pulse el botón USER al que se ha asignado [A.F. RESALT./CUADR.].

Vuelva a pulsar el botón USER para volver a la visualización normal.

- Cuando se configura el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [MODO RESALTAR/CUADR.] → [RESALT./CUADR.], la visualización cambia cada vez que se pulsa el botón USER.

### Configuración de la visualización de picos/cuadro de enfoque

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [MODO RESALTAR/CUADR.], seleccione el tipo de visualización.

[RESALTAR]: activa la visualización de picos.

[CUADRADOS]: activa la visualización del cuadro de enfoque.

[RESALT./CUADR.]: activa la visualización de picos y la visualización del cuadro de enfoque. Cambiará en el orden de visualización de picos, visualización del cuadro de enfoque y sin visualización cada vez que se pulse el botón USER asignado con [A.F. RESALT./CUADR.].

### Configuración del nivel de picos

Establece la intensidad de la visualización de picos.

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [NIVEL DE RESALTO], seleccione la intensidad de la visualización de picos.

- La intensidad de la visualización de picos se puede seleccionar de [BAJO], [MEDIO] o [ALTO].

### Configuración del color para la visualización de picos

Establece el color de la visualización de picos.

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [COLOR RESALTO], seleccione el color de la visualización de picos.

- El color de la visualización de picos se puede seleccionar de [ROJO], [VERDE] o [BLANCO].

### Cómo ver la visualización del cuadro de enfoque

Ajuste el enfoque de modo que el tamaño del cuadro mostrado en el área del sujeto que se va a enfocar sea la más grande.

Cuando se enfoca la muñeca

Cuando se enfoca el panel

NOTA

- La visualización de picos/cuadro de enfoque no puede grabarse.

- La visualización de picos/cuadro de enfoque no se muestra si las franjas cromáticas están visibles.

- Algunas de las indicaciones, como los marcadores, podrán ocultarse temporalmente durante la visualización de la función del cuadro de enfoque.

## Visualización monocroma

Seleccione el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [BLANCO Y NEGRO] → [ON].

NOTA

- La visualización monocroma se activa cuando la visualización de picos y la visualización del cuadro de enfoque están activadas.

  Seleccione el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [BLANCO Y NEGRO] → [DURANTE RES./CUADR.].

## Función de asistencia de enfoque de apertura de iris

Se trata de una función para facilitar el enfoque disminuyendo la profundidad del campo abriendo el iris. A la vez, el brillo se mantiene constante habilitando la función del obturador.

La apertura se ajusta automáticamente.

#### Asignación de [ABRIR IRIS A.F.] al botón USER

Asigne la función de enfoque de iris automático con una pulsación para que pueda usarse con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [USER1] para [USER9] → [ABRIR IRIS A.F.].

- [ABRIR IRIS A.F.] se asigna al botón <USER 9> como una configuración de fábrica.

#### Uso de la función de asistencia de enfoque de apertura de iris

Pulse el botón USER al que se ha asignado [ABRIR IRIS A.F.].

- Vuelva a pulsar el botón USER para volver a la visualización normal.

### Configuración del tiempo de funcionamiento

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [MODO IRIS ABIERTO], seleccione el tiempo de funcionamiento.

- El tiempo de funcionamiento se puede seleccionar de [10SEG] o [30SEG].

- La función de asistencia de enfoque de apertura de iris se cancela automáticamente cuando transcurre el tiempo establecido.

- La función de asistencia de enfoque de apertura de iris se tiene que cancelar cuando se inicia la grabación. La imagen durante la cancelación puede incluirse alrededor del principio del vídeo grabado.

Inicio de la página