- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- [KNEE]

# [KNEE]

Esta función ajusta la compresión de las señales de vídeo para evitar la formación de halo en las imágenes.

La tasa de compresión y el rango dinámico de la señal de vídeo cambian según la configuración.

[PUNTO KNEE]

[PENDIENTE KNEE]

Clip en blanco

Salida

Salida

Rango dinámico

Rango dinámico

Entrada

Entrada

Figura 1

Figura 2

[PUNTO KNEE]

[PENDIENTE KNEE]

Clip en blanco

Tasa de compresión

Salida

Salida

Rango dinámico

Rango dinámico

Entrada

Entrada

Figura 3

Figura 4

[MODO KNEE] | [PUNTO KNEE] | [PENDIENTE KNEE]
--- | --- | ---
[RANGO DINÁM.] | Figura 1 El rango dinámico que puede representarse no cambiará. | Figura 2 El rango dinámico que puede representarse cambiará.
[PULSAR] | Figura 3 El rango dinámico que puede representarse cambiará. | Figura 4 El rango dinámico que puede representarse y la tasa de compresión de la señal cambiarán.

## [MODO KNEE] (ajuste para el modo de funcionamiento de la articulación)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE] → [ACTIVAR KNEE] → [ON].

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE] → [MODO KNEE] → [RANGO DINÁM.]/[PULSAR].

[RANGO DINÁM.]: determina el rango dinámico que se puede representar por el valor [PENDIENTE KNEE]. El valor del rango dinámico que puede representarse no cambia incluso si se cambia el valor de [PUNTO KNEE].

[PULSAR]: determina la tasa de compresión de la señal por el valor [PENDIENTE KNEE]. El valor del rango dinámico que puede representarse cambia cuando cambia el valor [PUNTO KNEE].

#### [PUNTO KNEE] (ajuste de la posición del punto de articulación)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE] → [PUNTO KNEE].

Establece la posición del punto de articulación.

#### [PENDIENTE KNEE] (ajuste para la inclinación de la articulación)

Seleccione el menú [AJUSTE FICH ESCENA] → [KNEE] → [PENDIENTE KNEE].

Establece la inclinación de la articulación.

Inicio de la página