- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Lado trasero

# Lado trasero

Dentro de la cubierta puede encontrar los siguientes terminales, ranuras de tarjeta y lámparas de acceso a la tarjeta.

- Terminal <HDMI>

- Terminal <USB2.0 HOST>

- Terminal <SERVICE>

- Terminal de auriculares

- Terminal <SDI OUT>

- Terminal <TC IN/OUT>

- Terminal <DC IN 12V>

- Ranura de tarjeta 1/ranura de tarjeta 2

- Lámpara de acceso a la tarjeta 1/lámpara de acceso a la tarjeta 2

1. Lámpara de acceso a la tarjeta 1

   Indica el estado del acceso de grabación y reproducción de la tarjeta SD insertada en la ranura de tarjeta 1.

   En el menú puede configurarse si desea un patrón de parpadeos para la luz.

2. Ranura de tarjeta 1

   Ranura para la tarjeta SD.

3. Ranura de tarjeta 2

   Ranura para la tarjeta SD.

4. Lámpara de acceso a la tarjeta 2

   Indica el estado del acceso de grabación y reproducción de la tarjeta SD insertada en la ranura de tarjeta 2.

   En el menú puede configurarse si desea un patrón de parpadeos para la luz.

5. Botón <SLOT SEL>/<USER 7>

   Selecciona la ranura de la tarjeta desde la que se va a grabar o reproducir.

   Además, también se usa como el botón USER (USER7).

6. Luz indicadora trasera

   Se ilumina cuando se inicia la grabación. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.

   En el menú puede configurarse si desea un patrón de parpadeos para la luz.

7. Terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> (XLR, 3 contactos)

   Conecta un equipo de audio o un micrófono externo.

8. Terminal <HDMI>

   Un terminal para emitir señal de vídeo conectando un monitor, etc.

9. Terminal <USB2.0 HOST>

   Puede conectarse a una LAN inalámbrica si se instala el módulo inalámbrico (opcional) compatible con la cámara.

10. Terminal <SERVICE>

    Un terminal de mantenimiento.

11. Botón de liberación de la batería

    Se usa al retirar la batería de la cámara.

12. Terminal de auriculares

    Conecta el audio a los auriculares de control.

13. Terminal <SDI OUT>

    Un terminal para emitir señal SDI conectando un monitor, etc.

14. Salida de ventilador

    Salida para ventilador. No la bloquee cuando la cámara se esté usando.

15. Sección de montaje de la batería

    Permite montar una batería.

16. Terminal <DC IN 12V>

    Conecta el adaptador de CA incluido y envía alimentación a un suministro de alimentación externo.

17. Terminal <TC IN/OUT>

    Se conecta a un equipo externo y emite/recibe un código de tiempo.

    Recibe el código de tiempo estándar cuando el código de tiempo se bloquea con un equipo externo.

    La recepción y emisión se configuran en el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [SEL. TC ENTR./SAL.].

Inicio de la página