- Arriba
- Funcionamiento
- Contenido de configuración del menú
- Menú [AJUSTES SISTEMA]

# Menú [AJUSTES SISTEMA]

Configura el sistema en general.

## [MODO SISTEMA]

Para saber la combinación que puede configurarse, consulte “Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo”, “Selección de la resolución y velocidad de fotogramas de la salida RAW”.

### [FRECUENCIA]

Establece la frecuencia del sistema.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [23.98p], [24.00p], [25.00p], [29.97p], [50.00p], [59.94p], [50.00i], [59.94i]

(Configuración de fábrica: [23.98p])

NOTA

- La cámara se reiniciará cuando se cambia la configuración.

- Cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [CÓDEC PRINC] se configura con el formato AVCHD, los clips con distinta frecuencia del sistema de 59,94 Hz (23,98p, 59,94p, 59,94i) y los del sistema de 50 Hz (50,00p, 50,00i) no se pueden grabar en una sola tarjeta SD. Prepare una tarjeta SD para cada sistema de frecuencia del sistema (sistema de 59,94 Hz y sistema de 50 Hz). Se muestra la alerta [TARJ. MAL FORMATEADA <RANURA 1>]/[TARJ. MAL FORMATEADA <RANURA 2>] cuando los sistemas de frecuencia del sistema son diferentes.

### [SDI RAW]

Establece la resolución de salida RAW desde el terminal <SDI OUT>.

[OFF] | No emite la salida RAW.
[S35 5.7K] | Emite la salida RAW de los 5760×3072 píxeles usando todos los píxeles del sensor de imagen. Permite filmar hasta 30p.
[RECORTE 4K] | Emite la salida RAW de los 4096×2160 píxeles recortando la sección central del sensor de imagen. Permite filmar hasta 60p. El ángulo de visión cambiará.
[RECORTE Y MIX 2K] | Emite la salida RAW de los 2048×1080 píxeles recortando la sección central del sensor de imagen y realizando la lectura de mezcla de píxeles. Permite filmar a una velocidad alta de hasta 240p. El ángulo de visión cambiará.

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] se configura como [50.00i]/[59.94i], se fija en [OFF].

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA] se configura como [50.00p]/[59.94p], [S35 5.7K] no puede seleccionarse.

- Se aplican las siguientes condiciones cuando se configura con otro ajuste distinto a [OFF].

  - No es posible la grabación en una tarjeta SD con la cámara.

  - El menú [AJUSTES SISTEMA] → [AJUSTES COLOR] → [PRINCIPAL] se fijará en [V-Log].

  - El menú [AJUSTES CÁMARA] → [IE] → [MODO] se fijará en [ISO].

  - La pantalla de miniaturas no se visualiza.

  - Los ajustes [E.I.S.], [D.ZOOM], [PREGRAB], [REVISAR GRAB], [BORR ÚLT. CLIP], [SEL. RANURA], [COLOR SDI] y [BARRAS COLORES] asignados al botón USER no funcionarán.

  - El menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA SDI] → [GRAB SDI A DIST.] y el menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA HDMI] → [GRAB HDMI A DIST.] no funcionarán.

  - La información de código de tiempo no se emite en la salida de la imagen desde el terminal <HDMI>.

### [MODO SENSOR]

Establece el modo de accionamiento del sensor de imagen.

[S35 5.7K] | Usa todos los píxeles del sensor de imagen.
[S35 MIX 2.8K] | Realiza la lectura de mezcla de píxeles de 2,8K desde el sensor de imagen completa. Esto permite filmar a una velocidad alta de hasta 120p.
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | Realiza la lectura de mezcla de píxeles de 2,2K recortando el círculo de imagen Four Thirds desde el centro del sensor de imagen. Esto permite filmar a una velocidad alta de hasta 240p. El ángulo de visión cambiará.

(Configuración de fábrica: [S35 5.7K])

NOTA

- Cuando se configura el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [MODO SENSOR] → [RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K]

  - La sensibilidad será inferior a cuando se ajusta [S35 5.7K] o [S35 MIX 2.8K].

  - Los elementos que pueden ajustarse en el menú [AJUSTES CÁMARA] → [IE] → [ISO NATIVO] serán [400 ISO] o [1250 ISO].

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [RESOL. PRINC]

Establece el número de píxeles de grabación del grabador principal.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [4096x2160], [3840x2160], [2048x1080], [1920x1080], [1280x720]

(Configuración de fábrica: [4096x2160])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

### [CÓDEC PRINC]

Establece los códecs de grabación del grabador principal.

- Archivo MOV

  [420LongGOP 150M] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 150 Mbps
  [420LongGOP 100M] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 100 Mbps
  [420LongGOP 50M] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 50 Mbps
  [422LongGOP 150M] | 4:2:2 (10 bits) LongGOP 150 Mbps
  [422LongGOP 100M] | 4:2:2 (10 bits) LongGOP 100 Mbps
  [422LongGOP 50M] | 4:2:2 (10 bits) LongGOP 50 Mbps
  [422ALL-I 400M] | 4:2:2 (10 bits) ALL-Intra 400 Mbps
  [422ALL-I 200M] | 4:2:2 (10 bits) ALL-Intra 200 Mbps
  [422ALL-I 100M] | 4:2:2 (10 bits) ALL-Intra 100 Mbps

- Archivo AVCHD

  [AVCHD PS] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 25 Mbps
  [AVCHD PH] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 21 Mbps
  [AVCHD HA] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 17 Mbps
  [AVCHD PM] | 4:2:0 (8 bits) LongGOP 8 Mbps

(Configuración de fábrica: [422LongGOP 150M])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no puede ajustarse.

## [AJUSTES COLOR]

### [PRINCIPAL]

Establece los colores de los vídeos (todo el sistema de la cámara) grabados en el grabador principal.

[V-Log] | Establece la curva gamma que puede alcanzar la gradación y la latitud amplia (rango de exposición). Es necesario un proceso de gradación tras la grabación.
[ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4], [ESCENA5] | Establece la configuración para realizar el ajuste de calidad de imagen detallada con la cámara. Cuando se selecciona entre [ESCENA1] y [ESCENA5], la configuración del menú para el mismo número de escena se activa en el menú [AJUSTE FICH ESCENA].

(Configuración de fábrica: [V-Log])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se fijará en [V-Log].

### [SALIDA SDI]

Establece la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>.

- Cuando [PRINCIPAL] de [AJUSTES COLOR] se configura como [V-Log]

[V-Log] | Emite con el mismo color que el vídeo grabado en el grabador principal.
[V-709] | Emite convirtiendo a un color comparable al estándar CINE-LIKE. Este es el ajuste apropiado para la vista previa.

- Cuando [PRINCIPAL] de [AJUSTES COLOR] se configura como [ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4] o [ESCENA5]

[ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4], [ESCENA5] | Emite con el mismo color que el vídeo grabado en el grabador principal. No se puede cambiar.

(Configuración de fábrica: [V-Log])

NOTA

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se fijará en [V-Log].

### [SALIDA HDMI]

Establece la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.

- Cuando [PRINCIPAL] de [AJUSTES COLOR] se configura como [V-Log]

[V-Log] | Emite con el mismo color que el vídeo grabado en el grabador principal.
[V-709] | Emite convirtiendo a un color comparable al estándar CINE-LIKE. Este es el ajuste apropiado para la vista previa.

- Cuando [PRINCIPAL] de [AJUSTES COLOR] se configura como [ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4] o [ESCENA5]

[ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4], [ESCENA5] | Emite con el mismo color que el vídeo grabado en el grabador principal. No se puede cambiar.

(Configuración de fábrica: [V-Log])

### [SALIDA LCD]

Establece la imagen emitida desde el terminal <LCD>.

- Cuando [PRINCIPAL] de [AJUSTES COLOR] se configura como [V-Log]

[V-Log] | Emite con el mismo color que el vídeo grabado en el grabador principal.
[V-709] | Emite convirtiendo a un color comparable al estándar CINE-LIKE. Este es el ajuste apropiado para la vista previa.

- Cuando [PRINCIPAL] de [AJUSTES COLOR] se configura como [ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4] o [ESCENA5]

[ESCENA1], [ESCENA2], [ESCENA3], [ESCENA4], [ESCENA5] | Emite con el mismo color que el vídeo grabado en el grabador principal. No se puede cambiar.

(Configuración de fábrica: [V-Log])

## [BOTONES USUARIO]

Se puede configurar la función que se va a asignar a los botones del <USER 1> al <USER 9> y al multidial.

Para obtener más información, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

Las siguientes funciones se pueden asignar a los botones de [USER1] a [USER9].

- [INHIBIR], [AWB], [AF UNA PULSAC], [A.IRIS UNA PULSAC], [BLOQUEO ATW], [E.I.S.], [D.ZOOM], [CAPTACIÓN IR], [BOTÓN GRAB], [PREGRAB], [REVISAR GRAB], [BORR ÚLT. CLIP], [SEL. RANURA], [EXPANDIR], [ABRIR IRIS A.F.], [A.F. RESALT./CUADR.], [MFO], [MEDIDA PUNTUAL], [ZEBRA], [INDICADOR DE NIVEL], [ESTAB. INDIC. NIVEL], [COLOR SDI], [COLOR HDMI], [COLOR LCD], [VISTA LIMPIA LCD], [MARCADOR LCD], [BARRAS COLORES], [ALIM. LCD]

[USER1] | Establece la función que se asignará al botón <USER 1>. (Configuración de fábrica: [AF UNA PULSAC])
[USER2] | Establece la función que se asignará al botón <USER 2>. La función asignada se activa cuando se muestra la pantalla VIEW. (Configuración de fábrica: [A.F. RESALT./CUADR.])
[USER3] | Establece la función que se asignará al botón <USER 3>. La función asignada se activa cuando se muestra la pantalla VIEW. (Configuración de fábrica: [MEDIDA PUNTUAL])
[USER4] | Establece la función que se asignará al botón <USER 4>. (Configuración de fábrica: [E.I.S.])
[USER5] | Establece la función que se asignará al botón <USER 5>. (Configuración de fábrica: [MFO])
[USER6] | Establece la función que se asignará al botón <USER 6>. (Configuración de fábrica: [AWB])
[USER7] | Establece la función que se asignará al botón <USER 7>. (Configuración de fábrica: [SEL. RANURA])
[USER8] | Establece la función que se asignará al botón <USER 8>. (Configuración de fábrica: [EXPANDIR])
[USER9] | Establece la función que se asignará al botón <USER 9>. (Configuración de fábrica: [ABRIR IRIS A.F.])
[ALTERNAR USUARIO] | Establece la función que se asignará al multidial. La función asignada se activa cuando se muestra la pantalla VIEW. Los elementos que se pueden configurar son los siguientes. [INHIBIR], [OBTURADOR], [FPS], [VOL. MONITOR] (Configuración de fábrica: [VOL. MONITOR])

## [BLOQUEO LADO]

### [GRAB]

Establece si el botón GRABACIÓN se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [DESBLOQUEAR])

### [USER1]

Establece si el botón <USER 1> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [USER2]

Establece si el botón <USER 2> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [USER3]

Establece si el botón <USER 3> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [USER4]

Establece si el botón <USER 4> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [USER5]

Establece si el botón <USER 5> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [USER6]

Establece si el botón <USER 6> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [USER7]

Establece si el botón <USER 7> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [MINIATURAS]

Establece si el botón <THUMBNAIL> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [INICIO]

Establece si el botón <HOME> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [FILTRO ND]

Establece si el botón <ND FILTER> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [DIAL IRIS]

Establece si el botón <IRIS> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [MENU]

Establece si el botón <MENU> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [SALIR]

Establece si el botón <EXIT> se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

### [MULTIDIAL]

Establece si el multidial se bloqueará con el interruptor <LOCK>.

[BLOQUEAR] | Se bloqueará.
[DESBLOQUEAR] | No se bloqueará.

(Configuración de fábrica: [BLOQUEAR])

## [LED Y VENTIL.]

### [LED TALLY]

Establece si la luz indicadora se encenderá.

[FRONTAL] | La luz indicadora delantera se encenderá.
[TRASERA] | La luz indicadora trasera se encenderá.
[AMBOS] | Las luces indicadoras delantera y trasera se encenderán.
[OFF] | La luz indicadora no se encenderá.

(Configuración de fábrica: [AMBOS])

### [LED ACCESO]

Establece si la lámpara de acceso a la tarjeta se encenderá.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [LED DE ENCENDIDO]

Establece si la lámpara de encendido se encenderá.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- Se encenderá aproximadamente un segundo incluso si se configura como [OFF].

### [VELOC. VENTIL.]

Establece la velocidad de rotación del ventilador.

[AUTO] | Girará despacio hasta que se alcance la temperatura especificada, y entonces girará a la misma velocidad que [LLENO] cuando se alcance la temperatura especificada.
[LLENO] | Girará siempre en velocidad constante.

(Configuración de fábrica: [AUTO])

## [LCD]

### [BRILLO]

Ajusta el brillo del monitor LCD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−15]…[15]

(Configuración de fábrica: [0])

### [NIVEL COLOR]

Permite ajustar el nivel de color del monitor LCD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−15]…[15]

(Configuración de fábrica: [0])

### [CONTRASTE]

Ajusta el contraste del monitor LCD.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−30]…[30]

(Configuración de fábrica: [0])

### [CONTRALUZ]

Ajusta el brillo del luz de fondo del monitor LCD. [0] es el brillo estándar.

Cuando [ALIM. LCD] se asigna al botón USERy la función está activada, el brillo no cambia incluso si se cambia la configuración de [CONTRALUZ].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−1], [0], [1]

(Configuración de fábrica: [0])

## [RELOJ]

### [AJUSTE RELOJ]

Establece el calendario (fecha del reloj integrado) y la hora.

[AÑO] | [2017]…[2037]
[MES] | [JAN]…[DEC] ([1]…[12])
[DÍA] | [1]…[31] ([28], [29], [30])
[HORA] | [0]…[23]
[MINUTO] | [0]…[59]

(Configuración de fábrica: [AÑO]: [2017], [MES]: [1], [DÍA]: [1], [HORA]: [0], [MINUTO]: [0])

### [ZONA HORARIA]

Establece la zona horaria. Cambiará a la hora con la diferencia horaria añadida cuando se cambia el ajuste de zona horaria.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−12:00]…[+12:30] (incrementos de 30 minutos), [+12:45], [+13:00]

(Configuración de fábrica: [+0:00])

### [FORM. FECHA]

Establece el orden de visualización del año, mes y fecha del calendario (fecha del reloj integrado). Se refleja en la visualización de la fecha de la información del clip.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [A-M-D], [M-D-A], [D-M-A]

(Configuración de fábrica: [A-M-D] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 1]), [M-D-A] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 2]), [D-M-A] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 3]))

## [INFORMACIÓN]

Muestra la información de la cámara.

[VERSIÓN] | [MODELO] | Muestra el nombre del producto de la cámara.
[Nº SERIE] | Muestra el número de serie de la cámara.
[VERSIÓN] | Muestra la versión de firmware de la cámara.
[TIEMPO OPERACIÓN] | [OPERACIÓN TOTAL] | Muestra la el tiempo de funcionamiento total.
[DIAL IRIS] | Muestra el número total de rotación ascendente o de rotación descendente del dial <IRIS> actualizando cada vez que llega a 100 vueltas. (“T” indica el número.)
[TEMP SENSOR] | Muestra la temperatura ambiente del sensor de imagen.
[MODO SERVICIO USB] | Cambia al modo de servicio USB.
[ACTUALIZAR] | Actualiza el firmware.

## [LANGUAGE]

Establece el idioma de visualización.

No se muestra cuando el menú [OPCIÓN] → [AREA SETTINGS] → [AREA 1] está configurado.

Se muestra sólo cuando el menú [OPCIÓN] → [AREA SETTINGS] → [AREA 2]/[AREA 3] está configurado.

[English] | Inglés
[Español] | Español
[Français] | Francés

(Configuración de fábrica: [English])

## [INICIALIZAR]

### [CARGAR DATOS FÁBRICA]

Restablece el valor del menú a la configuración de fábrica. La cámara se reinicia después de ejecutarse.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

Inicio de la página