- Arriba
- Filmación
- Filmación
- Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo

# Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo

La resolución, el códec y la velocidad de fotogramas del vídeo de la grabación se pueden seleccionar en el menú [AJUSTES SISTEMA] →[MODO SISTEMA].

- [FRECUENCIA]: frecuencia del sistema

- [SDI RAW]: resolución (resolución de salida RAW desde el terminal <SDI OUT>)

  Si [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], no podría configurarse [MODO SENSOR], [RESOL. PRINC] ni [CÓDEC PRINC].

- [MODO SENSOR]: modo de accionamiento del sensor

- [RESOL. PRINC]: resolución

- [CÓDEC PRINC]: códec de grabación

  - 4:2:0 (8 bits) LongGOP MOV: [420LongGOP 150M], [420LongGOP 100M], [420LongGOP 50M]

  - 4:2:2 (10 bits) LongGOP MOV: [422LongGOP 150M], [422LongGOP 100M], [422LongGOP 50M]

  - 4:2:2 (10 bits) ALL-Intra MOV: [422ALL-I 400M], [422ALL-I 200M], [422ALL-I 100M]

  - AVCHD: [AVCHD PS], [AVCHD PH], [AVCHD HA], [AVCHD PM]

- VFR: función de grabación con velocidad de fotogramas variable (rango de velocidad de fotogramas variable)

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [23.98p]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
| [422ALL-I 400M]
| [3840x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
| [422ALL-I 400M]
| [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 60fps
| [422ALL-I 100M]
| [1920x1080] | [422LongGOP 50M]
| [422ALL-I 100M]
| [AVCHD PH] | —
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 120fps
[422ALL-I 100M]
[1920x1080] | [422LongGOP 50M]
[422ALL-I 100M]
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 240fps
[1920x1080] | [420LongGOP 50M]

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [24.00p]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
[422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
[422ALL-I 400M]
[2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 60fps
[422ALL-I 100M]
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 120fps
[422ALL-I 100M]
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 240fps

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [25.00p]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 50fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 25fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [3840x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 50fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 25fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 50fps
|  | [422ALL-I 100M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 100fps
| [422ALL-I 100M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 200fps
[1920x1080] | [420LongGOP 50M]

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [29.97p]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [3840x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 60fps
|  | [422ALL-I 100M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 120fps
| [422ALL-I 100M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 240fps
[1920x1080] | [420LongGOP 50M]

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [50.00p]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 150M] | 1fps - 50fps
| [3840x2160] | [420LongGOP 150M]
| [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 50fps
|  | [422ALL-I 200M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
| [422ALL-I 200M] |
| [AVCHD PS] | —
| [1280x720] | [AVCHD PM] | —
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 100fps
| [422ALL-I 200M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
|  | [422ALL-I 200M] |
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 200fps
[1920x1080] | [420LongGOP 100M]

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [59.94p]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 150M] | 1fps - 60fps
| [3840x2160] | [420LongGOP 150M]
| [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
|  | [422ALL-I 200M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
| [422ALL-I 200M] |
| [AVCHD PS] | —
| [1280x720] | [AVCHD PM] | —
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 120fps
| [422ALL-I 200M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
|  | [422ALL-I 200M] |
[RECORTE 4/3 Y MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 240fps
[1920x1080] | [420LongGOP 100M]

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [59.94i]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [1920x1080] | [422LongGOP 50M] | —
[422ALL-I 100M]
[AVCHD PH]
[AVCHD HA]

## Cuando se fija [FRECUENCIA] en [50.00i]

Solo puede configurarse cuando para [SDI RAW] se selecciona [OFF].

[MODO SENSOR] | [RESOL. PRINC] | [CÓDEC PRINC] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [1920x1080] | [422LongGOP 50M] | —
[422ALL-I 100M]
[AVCHD PH]
[AVCHD HA]

Inicio de la página