- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Función control de volumen directo

# Función control de volumen directo

El nivel de audio se puede ajustar con el multidial asignando de forma anticipada la función [VOL. MONITOR] al multidial que se usará como el botón USER.

- Para usarse como el botón USER, configure el interruptor <WB>/<USER>/<ISO/dB> como <USER>.

#### Asignación de [VOL. MONITOR] al multidial

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [ALTERNAR USUARIO] → [VOL. MONITOR].

#### Uso de la función de control de volumen directo

Configure el interruptor <WB>/<USER>/<ISO/dB> como <USER>.

Accione el multidial para ajustar el nivel de audio.

Inicio de la página