- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Franjas cromáticas

# Franjas cromáticas

Las franjas cromáticas pueden visualizarse. Es útil para el ajuste de la calidad de imagen de una TV o de un monitor externo.

#### Asignación de [BARRAS COLORES] al botón USER

Configure esta función para que las franjas cromáticas se puedan mostrar/ocultar con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [AJUSTES SISTEMA] → [BOTONES USUARIO] → [USER1] para [USER9] → [BARRAS COLORES].

- [BARRAS COLORES] se asigna al botón <USER 5> como una configuración de fábrica.

#### Visualización de las franjas cromáticas

Pulse el botón USER al que se ha asignado [BARRAS COLORES].

Vuelva a pulsar el botón USER para volver a la visualización normal.

NOTA

- No funciona cuando el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con un ajuste distinto a [OFF].

## Configuración del tipo de franjas cromáticas

Desde el menú [AJUSTES SALIDA] → [BARRAS COLORES] → [TIPO BARRAS COLORES], seleccione el tipo de franjas cromáticas.

- El tipo de franjas cromáticas se puede seleccionar de [SMPTE] o [LLENO].

NOTA

- Puede aparecer una mancha según la resolución de salida.

## Configuración de la salida audio de la señal de prueba

Establece si la señal de prueba de audio (señal de tono de nivel 1 kHz) se puede emitir cuando se muestran las franjas cromáticas.

Seleccione el menú [AJUSTES SALIDA] → [BARRAS COLORES] → [TONO DE PRUEBA] → [ON].

Inicio de la página