- Arriba
- Salida y visualización de la pantalla
- Formato de salida
- Formato que se puede emitir desde el terminal <SDI OUT>

# Formato que se puede emitir desde el terminal <SDI OUT>

El formato que se puede emitir desde el terminal <SDI OUT> varía según la siguiente combinación de los ajustes.

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [FRECUENCIA]

- El menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [RESOL. PRINC]

- El menú [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA SDI] → [SELECC. SEÑAL]

- El menú [AJUSTES SALIDA] → [SDI OUT] → [FORMATO SALIDA]

Elemento | Formato de salida [FORMATO SALIDA]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [RESOL. PRINC] | [SELECC. SEÑAL]
[59.94p] [50.00p] | [4096x2160] | [SDI] | (Sin salida 4K) 1920×1080p*1 1920×1080i*1 (Ajustes predeterminados de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080i*2
| [3840x2160] | [SDI] | (Sin salida 4K) 1920×1080p 1920×1080i(Ajustes predeterminados de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080i*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080i*2
| [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080p 1920×1080i (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080i*2
| [1280x720] | [SDI] | 1280×720p (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080i*2
[59.94i] [50.00i] | [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080i (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080i*2
[29.97p] [23.98p] | [4096x2160] | [SDI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
| [3840x2160] | [SDI] | 3840×2160p 1920×1080p 1920×1080PsF (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
| [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080p 1920×1080PsF (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 59,94p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 59,94i*2
[24.00p] | [4096x2160] | [SDI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 60i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 60p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 60i*2
[25.00p] | [4096x2160] | [SDI] | 4096×2160p 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2
| [3840x2160] | [SDI] | 3840×2160p 1920×1080p 1920×1080PsF (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2
| [2048x1080] | [SDI] | 1920×1080p*1 1920×1080PsF*1 (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2
| [1920x1080] | [SDI] | 1920×1080p 1920×1080PsF (Configuración de fábrica)
|  | [LCD(1080p)] | 1920×1080 over 50p*2
|  | [LCD(1080i)] | 1920×1080 over 50i*2

Se muestra en formato de buzón. La calidad es ligeramente más baja comparada con la imagen grabada.

Será la misma imagen que la del monitor LCD con la banda negra en los cuatro lados. El enfoque y la visualización de la asistencia EI son posibles. Equivalente a 4:2:2 (8 bits).

NOTA

- La salida será la siguiente con independencia de [FRECUENCIA] o [RESOL. PRINC] cuando [SELECC. SEÑAL] se ha configurado como [LCD(1080p)] o [LCD(1080i)].

  - Cuando [FRECUENCIA] se configura como [59.94p]/[59.94i]/[29.97p]/[23.98p]: 1920×1080 over 59,94p o 1920×1080 over 59,94i

  - Cuando [FRECUENCIA] se configura como [50.00p]/[50.00i]/[25.00p]: 1920×1080 over 50p o 1920×1080 over 50i

  - Cuando [FRECUENCIA] se configura como [24.00p]: 1920×1080 over 60p o 1920×1080 over 60i

- La salida 2048×1080 no se admite.

- [FORMATO SALIDA] cambiará a los ajustes predeterminados de fábrica cuando los ajustes de [FRECUENCIA] y [RESOL. PRINC] cambien y los ajustes actuales de [FORMATO SALIDA] no pueden adquirirse.

- El formato de salida al reproducir desde la pantalla de miniaturas es el siguiente.

  - Será el valor establecido en [FORMATO SALIDA] cuando la resolución de grabación del clip de reproducción sea igual que [RESOL. PRINC].

  - Serán los ajustes predeterminados de fábrica de [FORMATO SALIDA] cuando la resolución de grabación del clip de reproducción sea diferente de [RESOL. PRINC].

- Si el menú [AJUSTES SISTEMA] → [MODO SISTEMA] → [SDI RAW] se configura con otro ajuste distinto a [OFF], se emitirá la salida RAW.

Inicio de la página