- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Lado derecho

# Lado derecho

1. Sección de montaje de la unidad de monitor LCD

   Monta el accesorio de montaje del monitor LCD incluido.

2. Empuñadura

   Es una empuñadura extraíble.

   Ya instalada en la cámara.

3. Botón GRABACIÓN

   Inicia o detiene la grabación.

4. Botón <ND FILTER>

   Cambia el filtro ND pulsando el botón <+> o el botón <−>.

   El valor configurado puede comprobarse en la sección de visualización del filtro ND de la pantalla VIEW. En la sección de visualización del filtro ND se muestra el siguiente contenido.

   [ND:1.8]: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/64.

   [ND:1.2]: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/16.

   [ND:0.6]: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/4.

   [ND:CLR]: el filtro ND no se usa.

5. Dial <IRIS>

   Controla el iris del objetivo EF.

   Giro hacia arriba: lo controla hasta cerrarlo.

   Giro hacia abajo: lo controla hasta abrirlo.

   Pulse: alterna entre <AUTO>/<MANU>.

6. Botón <MENU>

   Muestra el menú. Al pulsar el botón <MENU> con el menú visualizado, se cierra el menú.

7. Botón <AWB>/<USER 6>

   Ajusta el balance de blancos.

   Además, también se usa como el botón USER (USER6).

8. Sección de montaje de accesorios

   El accesorio de montaje del monitor LCD incluido también puede montarse.

9. Interruptor <CH1>

   Selecciona el método de ajuste del nivel de entrada de audio para el terminal <AUDIO INPUT 1>.

   <AUTO>: el ajuste se efectúa automáticamente.

   <MANU>: se ajusta mediante el mando <AUDIO LEVEL CH1>.

10. Mando <AUDIO LEVEL CH1>

    Ajusta el nivel de entrada de audio cuando se ajusta el interruptor <CH1> en <MANU>.

11. Mando <AUDIO LEVEL CH2>

    Ajusta el nivel de entrada de audio cuando se ajusta el interruptor <CH2> en <MANU>.

12. Interruptor <CH2>

    Selecciona el método de ajuste del nivel de entrada de audio para el terminal <AUDIO INPUT 2>.

    <AUTO>: el ajuste se efectúa automáticamente.

    <MANU>: se ajusta mediante el mando <AUDIO LEVEL CH2>.

13. Lámpara de encendido

    Indica el estado de alimentación. Se ilumina en rojo cuando la alimentación está encendida.

    En el menú puede configurarse si desea un patrón de parpadeos para la luz.

14. Altavoz incorporado

    Emite audio durante la reproducción.

    El audio no se emite desde el altavoz incorporado cuando se conectan auriculares al terminal para auriculares.

15. Botones USER (<USER 1>, <USER 2>/<VIEW>, <USER 3>/<INFO>)

    Una función seleccionada por el usuario puede asignarse a cada botón. Al pulsar el botón con la pantalla VIEW visualizada, se realizará la función asignada.

    Al pulsar el botón con la pantalla HOME visualizada, se realizará la operación del botón <VIEW>/<INFO> mostrado en naranja en la cámara. Al pulsar el botón <VIEW>, se visualizará la pantalla VIEW; y al pulsar el botón <INFO>, se visualizará la pantalla INFO.

16. Botón <E.I.S.>/<USER 4>

    Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen electrónico.

    Además, también se usa como el botón USER (USER4).

17. Botón <WFM>/<USER 5>

    Muestra/oculta el monitor de forma de onda visualizado en el monitor LCD.

    Además, también se usa como el botón USER (USER5).

18. Interruptor <LOCK>

    Al deslizarlo hacia el lado < >, se desactivan todas las operaciones salvo la del interruptor de alimentación.

    Configura el botón e interruptor para desactivar la operación del menú [AJUSTES SISTEMA] → [BLOQUEO LADO].

19. Interruptor <WB>/<USER>/<ISO/dB>

    Use alternando entre las funciones <WB> (balance de blancos)/<USER> (botón de USUARIO)/<ISO/dB> (ajuste de ganancia).

    La función seleccionada se controla con el multidial.

20. Multidial

    Mueve, selecciona y configura el menú mientras el menú se visualiza.

    También acciona la función seleccionada con el interruptor <WB>/<USER>/<ISO/dB>.

21. Botón <EXIT>

    Vuelve a un nivel superior cuando se muestra el menú. Al pulsar el botón <EXIT> sin confirmar el valor de configuración, no se reflejará el cambio en la configuración.

22. Botón <HOME>

    Muestra la pantalla HOME en el monitor LCD.

23. Botón <THUMBNAIL>

    Muestra la pantalla de miniaturas en el monitor LCD.

    Al volver a pulsar el botón <THUMBNAIL>, se visualiza la pantalla VIEW.

24. Interruptor de encendido

    Alterna entre encendido/en espera.

    Para encender, ponga el interruptor de alimentación en < > (Encendido). Para dejar en espera, ponga el interruptor de alimentación en < > (espera).

Inicio de la página