- Arriba
- Preparación
- Configuración de los datos de tiempo
- Suministro del código de tiempo de manera externa

# Suministro del código de tiempo de manera externa

El código de tiempo emitido desde la cámara correspondiente a la videocámara o al reproductor de vídeo puede suministrarse a un dispositivo de grabación externa.

Terminal <SDI OUT>

Terminal SDI IN

VTR, etc.

Terminal TC IN

Terminal <TC IN/OUT>

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [SEL. TC ENTR./SAL.] → [SALIDA TC].

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [REF SALIDA TC] → [GRABANDO].

El mismo código de tiempo puede grabarse a la vez en el vídeo en dos dispositivos.

#### Para asignar el código de tiempo emitido desde el terminal <TC IN/OUT> al vídeo de la salida SDI o la salida del monitor

Seleccione el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [REF SALIDA TC] → [SALIDA SDI].

NOTA

- TCR se emite durante reproducción. No se admite la salida TCG durante la reproducción.

- Cuando el ajuste de [FRECUENCIA] es [23.98p] o [24.00p], el código de tiempo emitido puede tener una diferencia de 1 fotograma.

- No se admiten los bloqueos externos por bits de usuario.

Inicio de la página