- Arriba
- Preparación
- Asignación de funciones a los botones USER
- Funciones asignadas a los botones USER

# Funciones asignadas a los botones USER

## Funciones asignadas a los botones de <USER 1> a <USER 9>

Elemento | Descripción
--- | ---
[INHIBIR] | Inhabilita la asignación de funciones.
[AWB] | Activa/desactiva el automático del balance de blancos.
[AF UNA PULSAC] | Asigna la función de enfoque automático con una pulsación.
[A.IRIS UNA PULSAC] | Asigna la función de iris automático con una pulsación.
[BLOQUEO ATW] | Fija el valor del balance de blancos. Al volver a pulsar el botón USER se reanuda la operación del seguimiento automático del balance de blancos. Active esta opción cuando el seguimiento automático del balance de blancos se esté ejecutando.
[E.I.S.] | Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen electrónico.
[D.ZOOM] | Activa/desactiva el zoom digital. Aplica el zoom 1,4 veces al ángulo de visión tanto en vertical como en horizontal.
[CAPTACIÓN IR] | Activa/desactiva la grabación IR.
[BOTÓN GRAB] | Inicia o detiene la grabación.
[PREGRAB] | Activa/desactiva la pregrabación.
[REVISAR GRAB] | Reproduce automáticamente los últimos tres segundos aproximadamente del último clip filmado.
[BORR ÚLT. CLIP] | Elimina el último clip filmado.
[SEL. RANURA] | Selecciona la ranura para tarjeta con la tarjeta SD para grabar insertada. O bien cambia a la ranura para tarjeta para que el clip se visualice en la pantalla de miniaturas.
[EXPANDIR] | Activa/desactiva la función de visualización ampliada (función de asistencia de enfoque).
[ABRIR IRIS A.F.] | Asigna la función de asistencia de enfoque de apertura de iris (función de asistencia de enfoque).
[A.F. RESALT./CUADR.] | Activa/desactiva la función de picos y la visualización del cuadro de enfoque (función de asistencia de enfoque). La visualización se selecciona en el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST ENFOQ LCD] → [MODO RESALTAR/CUADR.].
[MFO] | Cambia la visualización del monitor de forma de onda. La visualización de forma de onda se selecciona en el menú [AJUSTES SALIDA] → [ASIST. IE LCD] → [MODO MFO].
[MEDIDA PUNTUAL] | Muestra/oculta el medidor de punto. Se activa cuando se configura el menú [AJUSTES SALIDA] → [INDICADOR SDI/HDMI]/[INDICADOR LCD] → [MEDIDA PUNTUAL] → [ON] is set.
[ZEBRA] | muestra/oculta patrones de cebra.
[INDICADOR DE NIVEL] | Muestra/oculta el indicador de nivel.
[ESTAB. INDIC. NIVEL] | Establece la dirección horizontal y vertical actual como el valor de referencia del indicador de nivel.
[COLOR SDI] | Cambia a la imagen emitida desde el terminal <SDI OUT>.
[COLOR HDMI] | Cambia a la imagen emitida desde el terminal <HDMI>.
[COLOR LCD] | Cambia a la imagen emitida desde el terminal <LCD>.
[VISTA LIMPIA LCD] | Borra la visualización del indicador o del marcador superpuesto en el vídeo emitido desde el terminal <LCD>.
[MARCADOR LCD] | Muestra/oculta el marcador superpuesto en el vídeo emitido desde el terminal <LCD>.
[BARRAS COLORES] | Muestra/oculta las franjas cromáticas.
[ALIM. LCD] | Facilite la visibilidad del monitor LCD en un área bien iluminada, como un espacio exterior.

NOTA

- Estas funciones se desactivan cuando la cámara se configura en < > (espera) y, a continuación, se vuelve a encender.

  [BLOQUEO ATW], [D.ZOOM], [EXPANDIR], [A.F. RESALT./CUADR.], [MFO], [MEDIDA PUNTUAL], [VISTA LIMPIA LCD], [BARRAS COLORES], [ALIM. LCD]

- Estas funciones se activan cuando la cámara se configura en < > (espera) y, a continuación, se vuelve a encender.

  [MARCADOR LCD]

## Funciones asignadas al multidial

Cuando el interruptor <WB>/<USER>/<ISO/dB> se configura en <USER>, el multidial se puede usar como un botón USER.

- La operación asignada al botón USER se activa cuando se visualiza la pantalla VIEW.

Elemento | Descripción
--- | ---
[INHIBIR] | Inhabilita la asignación de funciones.
[OBTURADOR] | Activa/desactiva la función del obturador cuando se pulsa el multidial. El valor de configuración de la velocidad del obturador puede seleccionarse girando el multidial.
[FPS] | Activa/desactiva la función de grabación con velocidad de fotogramas variable cuando se pulsa el multidial. El valor de configuración de la velocidad de fotogramas puede seleccionarse girando el multidial.
[VOL. MONITOR] | El ajuste del nivel de audio emitido desde el terminal de los auriculares se activa cuando se pulsa el multidial. El medidor del nivel que se va a ajustar se muestra en el monitor LCD cuando está activado. El nivel del audio puede ajustarse girando el multidial. El ajuste del nivel del audio se finaliza volviendo a pulsar el multidial.

Inicio de la página