- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Unidad de cámara

# Unidad de cámara

Dispositivo de captación | Súper sensor MOS de 35 mm
Número de píxeles | Píxeles totales: aprox. 20,49 millones de píxeles (6340 (H) × 3232 (V)) Píxeles válidos: aprox. 17,52 millones de píxeles (5720 (H) × 3016 (V))
Montura del objetivo | Montura EF
Filtro óptico | Filtro ND incorporado, eléctrico [ND:1.8]/[ND:1.2]/[ND:0.6]/[ND:CLR]
Filtro de corte IR [ON]/[OFF] al asignar [CAPTACIÓN IR] al botón USER (conmutado por menú)
Ajuste de la temperatura de color | ATW, AWB, 2000 K - 15000 K, −10,0GMg - +10,0GMg Se pueden registrar un máximo de 12 elementos
Ajuste de ganancia | Modo [ISO] Compatible con formato ISO dual nativo, [200 ISO] a [25600 ISO] Modo [dB] Compatible con ganancia [NORMAL]/[ALTO], −12 dB a 26 dB (incrementos de 2 dB)
Velocidad del obturador | Cuando se fija en [grad] 3,0 grados - 357,0 grados (incrementos de 0,5 grados) Se pueden registrar un máximo de 12 elementos Cuando se fija en [seg] 1/24,1 segundos a 1/8000 segundos (para 23,98p) Se pueden registrar un máximo de 12 elementos

Inicio de la página