- Arriba
- Preparación
- Configuración de los datos de tiempo
- Definición de los datos de tiempo

# Definición de los datos de tiempo

#### Código de tiempo

Puede cambiarse entre los ajustes [FREE RUN] y [REC RUN] con el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [FREE/REC RUN].

- [FREE RUN]: avanza independientemente del modo de funcionamiento. Avanza incluso con la alimentación apagada, por lo que se puede tratar igualmente como tiempo. También se puede grabar en la entrada de código de tiempo en el terminal <TC IN/OUT> usando el bloqueo secundario.

- [REC RUN]: avanza sólo durante la grabación. La grabación se inicia con el valor a partir del último código de tiempo grabado anteriormente.

NOTA

- El ajuste [REC RUN] no será un valor continuo para los siguientes casos.

  - Al eliminar clips grabados

  - Cuando se interrumpe la grabación debido a un fallo de funcionamiento de [ADVERTENCIA GRAB], etc. durante la grabación.

- Se fijará en [FREE RUN] cuando se active la pregrabación.

- Se fijará en [REC RUN] cuando se active la función de grabación con velocidad de fotogramas variable.

- Se fijará en [REC RUN] cuando se active la función de grabación de intervalos.

#### Bits de usuario

Los bits de usuario están integrados. Los bits de usuario se graban en el clip. Además, se emite como LTC UB, VITC UB de la señal SDI.

Para la grabación pueden seleccionarse el valor de configuración del usuario, la información de hora, fecha y velocidad de fotogramas durante la filmación, o el nombre del clip.

El valor en la hora a la que se inicia la grabación se graban en los bits de usuario de los metadatos del clip.

#### Contador de duración (longitud del clip)

Este contador cuenta desde 0 cada vez que se inicia la grabación. La duración del clip grabado se muestra tras la grabación.

#### Fecha/hora (tiempo real)

- Se hará referencia al reloj interno para medir el código de tiempo de free run cuando la alimentación está configurada en < > (espera), el tiempo de los bits de usuario y los datos de la fecha. Además, se hará referencia para el tiempo de generación del archivo y el nombre del archivo cuando se grabe el clip.

NOTA

- Puede alternar entre la visualización de la pantalla VIEW y la pantalla HOME con el menú [AJUSTE GRAB] → [TC] → [TC/UB/Dur.].

Inicio de la página