- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Parte superior

# Parte superior

1. Sección de montaje de correa para el hombro

   Permite montar la correa para el hombro incluida. (Instalación de la correa para el hombro)

2. Adaptador accesorio

   Fija la luz de vídeo.

3. Orificios de montaje de accesorios

   Permite montar la empuñadura y accesorios como la unidad de monitor LCD.

   - Tamaño del orificio de montaje

     - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

4. Orificio de montaje de accesorio en empuñadura

   Permite montar un accesorio sobre la empuñadura.

   - Tamaño del orificio de montaje

     - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

     - 3/8-16 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

Inicio de la página