- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Al usar el micrófono incorporado

# Al usar el micrófono incorporado

Seleccione el menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [SEL ENTRADA CH1] → [INT(IZQ)].

Seleccione el menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [SEL ENTRADA CH2] → [INT(DCHA)].

NOTA

- Para reducir el ruido del viento del micrófono, seleccione el menú [AJUSTES AUDIO] → [AJUSTES CANAL AUDIO] → [CORTE GRAVES MIC CH1]/[CORTE GRAVES MIC CH2] → [ON].

Inicio de la página