- Arriba
- Notas
- Preguntas más frecuentes
- Suministro de alimentación

# Suministro de alimentación

#### ¿Cuál es la tensión del suministro de alimentación admitido por el adaptador de CA suministrado?

- CA 100 V-240 V

#### ¿Puede el adaptador de CA suministrado usarse con la batería montada?

- Puede usarse. El suministro de alimentación se cambia automáticamente al adaptador de CA cuando la alimentación se establece en < > (encendido) y el adaptador de CA está conectado con la batería montada.

  La visualización del estado de alimentación en el monitor LCD cambiará de la marca a la .

#### La cámara no funciona incluso con la alimentación en < > (encendido).

- Extraiga el suministro de alimentación (la batería o el adaptador de CA) y vuelva a conectarlo tras aproximadamente un minuto.

- El funcionamiento del botón correspondiente o del interruptor se desactiva cuando el interruptor <LOCK> de la cámara se establece en < >. Desbloquee si es necesario.

Inicio de la página