- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Otras entradas/salidas

# Otras entradas/salidas

Terminal <TC IN/OUT> | BNC×1 Se usa como terminal de entrada/salida, conmutación de entrada/salida por menú Entrada: 1,0 V - 4,0 V [p-p], 10 kΩ Salida: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], baja impedancia
Terminal <LCD> | 40 contactos (para conexión de monitor LCD)
Terminal <REMOTE> | 2,5 mm de diámetro de súper mini jack × 1, para conexión de asa
Terminal <USB2.0 HOST> | Conector tipo A, 4 contactos (5 V, 0,5 A) para conectar el módulo inalámbrico (opcional)
Terminal <DC IN 12V> | CC12 V, EIAJ tipo 4

Inicio de la página