- 顶部
- 部件说明
- 记录单元
- 右侧

# 右侧

1. 〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子

   3G/HD SDI输出端子。此端子用于在SINGLE、DUAL或QUAD模式中输出视频。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

2. 照明输出端子

   连接照明设备的电源端子。

3. 〈USB HOST〉端子（盖板内部，5.0 V 0.5 A max）

   用于安装无线传输模块AJ-WM30MC（选购）。

   对于连接此端子的电缆，请准备双屏蔽电缆。

4. 〈TC IN/OUT〉端子

   将外部设备的时间码锁定到摄像机上的时间码时，连接到外部设备的时间码输入端子。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

5. 〈GENLOCK IN〉端子

   输入设置摄像机单元锁相时或外部锁定时间码时的基准信号。输入信号为3G/HD-SDI。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

6. 〈MON OUT1〉/〈MON OUT2〉端子

   监视器的3G/HD-SDI视频输出端子。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

7. 风扇出风口

   散热风扇出风口。请勿在摄像机工作时阻塞此风口。

8. 〈USB DEVICE〉端子

   用于连接USB 2.0电缆的USB设备端子。

   对于连接此端子的电缆，请准备双屏蔽电缆。

9. 〈LAN〉端子

   用于连接LAN（100BASE-TX）电缆。

   对于连接此端子的电缆，请准备屏蔽电缆。

页面顶部