- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 双重记录

# 双重记录

摄像机带有两部内置录像机。

副插槽

主插槽

#### 主录像机

卡插槽 | expressP2存储卡槽×2
兼容存储卡 | expressP2存储卡 P2存储卡（具有某些限制）

- 启用4K格式、ProRes格式、［AVC-Intra2K 444］格式、［AVC-Intra444］格式、［AVC-Intra200］格式或可变帧频功能时，不能使用P2存储卡。

- 不能使用2 GB的P2存储卡。

- R、A和E系列的P2存储卡不能用于1080/59.94P和1080/50P。

#### 副录像机

卡插槽 | microP2存储卡槽×2
兼容存储卡 | microP2存储卡

- 可以在副录像机（具有某些限制）中同时录制低码流素材数据

- 副录像机具有两种类型的操作模式。使用［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［VFR SUB REC］设置模式。

  - ［NORMAL+Audio］：采用系统频率帧频进行录制。声音信号也将被录制。

  - ［VFR up to 60p（50p）］：通过与主录像机的［VFR］设置同步以采用可变帧频进行录制。当［VFR］设为［ON］时，声音信号不会被录制。

  如果使用下列任一设置，操作模式会固定为［NORMAL+Audio］。

  - ［HIGH SPEED］：［ON（1-fps）］

  - ［SUB CODEC］：［AVC-LongG50］或［AVC-LongG25］

- 不能单独使用副录像机进行录制。

文件名样式
页面顶部