- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 无线LAN设置

# 无线LAN设置

本节介绍通过无线LAN将摄像机连接到移动设备（iPad/iPhone）、电脑或无线接入点的设置。

## ［DIRECT］模式

通过智能手机、平板电脑或电脑直接访问摄像机的网络功能时，请采用以下步骤设置。

设置更改时，摄像机可能需要重启。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］ → ［TYPE］中选择［DIRECT］。

根据需要在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］中设置各个项目。

［MAC ADDRESS］：无线LAN的MAC地址（无法更改）

［SSID］：摄像机的网络名称（SSID）（［AU-VREC1］）

［BAND］：设置在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）（出厂设置： ［2.4GHz］）（AJ-WM30MC：［2.4GHz］）

［CHANNEL（2.4GHz）］：设为2.4 GHz时使用的信道（出厂设置： ［AUTO］）

［CHANNEL（5GHz）］：设为5 GHz时使用的信道（出厂设置： ［AUTO］）

［ENCRYPTION］：要使用的加密方式（出厂设置： ［WPA2-AES］）（不能设置）

［ENCRYPT KEY］：WPA2加密密钥（出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］）

［DHCP］：设置是否通过DHCP使用自动获取（［ENABLE］：使用自动获取/［DISABLE］：不使用自动获取）（出厂设置： ［ENABLE］）（无法设置）

［IP ADDRESS］：摄像机的IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）。

［SUBNET MASK］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）（无法设置）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（无法设置）

［SECONDARY DNS］：副DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（无法设置）

［DHCP SERVER］：设置是否使用DHCP SERVER功能（［ENABLE］：使用DHCP SERVER功能/［DISABLE］：不使用DHCP SERVER功能）（出厂设置： ［ENABLE］）

从［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK SEL］中选择［WLAN］。

更改后的设置在重新启动摄像机后才能生效。

从移动设备或电脑接入点列表中选择SSID，然后输入密码（加密密钥）。

随即显示无线设置的接入点列表画面，然后选择摄像机的［SSID］。

- 出厂设置： ［AU-VREC1］

在出现密码确认画面时，输入密码（加密密钥）。

- 出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］

检查网络连接。

设置完成后，确认移动设备（iPad/iPhone）或电脑的网络连接是否无误。

正确连接网络后，便可使用需要联网的应用程序。

注意

- AJ-WM30MC仅可在通信方式为2.4 GHz的情况下工作。当［BAND］设为［5GHz］时，将自动设为2.4 GHz的CH1，然后运行。

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 当您更改［NETWORK SEL］的设置时，在摄像机重启前，这些更改不会有所反映。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在关闭设置画面时显示［CANNOT ACCESS GATEWAY!］警告，请联系网络管理员。

- 如果您不使用默认网关和DNS，请将它们设为［0.0.0.0］。

- 根据具体的网络环境，DHCP和DNS可能无法正常发挥功能。

## ［INFRA］模式（手动输入SSID时）

此设置用于手动连接到无线接入点。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］ → ［TYPE］中选择［INFRA］。

根据需要在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］中设置各个项目。

［MAC ADDRESS］：无线LAN的MAC地址（无法更改）

［BAND］：设置在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）（出厂设置： ［2.4GHz］）（无法设置）

［CHANNEL（2.4GHz）］：设为2.4 GHz时使用的信道（出厂设置： ［AUTO］）（无法设置）

［CHANNEL（5GHz）］：设为5 GHz时使用的信道（出厂设置： ［AUTO］）（无法设置）

［DHCP］：设置是否通过DHCP使用自动获取（［ENABLE］：使用自动获取/［DISABLE］：不使用自动获取）（出厂设置： ［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：摄像机的IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［ENABLE］并可通过DNS服务器获取值时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。此值为［0.0.0.0］时，不会设置服务器。）

［SECONDARY DNS］：备用DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［ENABLE］并可通过DNS服务器获取值时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。此值为［0.0.0.0］时，不会设置服务器。）

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK SEL］中选择［WLAN］。

如果更改此设置，将根据需要重新启动摄像机。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］中输入目标无线接入点的信息。

在［SSID INPUT MODE］中选择［MANUAL］。

在摄像机的［SSID］中输入目标无线接入点的SSID。

从摄像机的［ENCRYPTION］中选择所要使用的加密方式。

- 出厂设置： ［WPA2-AES］

在摄像机的［ENCRYPT KEY］中输入目标无线接入点的密码。

检查网络连接。

设置完成后，确认摄像机和无线接入点之间的网络连接是否无误。

当网络正确连接时，HOME画面的摄像机状态显示中的网络状态显示将变为黄色。

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 当您更改［NETWORK SEL］的设置时，在摄像机重启前，这些更改不会有所反映。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在终止设置画面时出现警告［CANNOT ACCESS GATEWAY!］，请联系您所用网络的管理员。

- 如果您不使用默认网关和DNS，请将它们设为［0.0.0.0］。

- 根据具体的网络环境，DHCP和DNS可能无法正常发挥功能。

## ［INFRA］模式（从列表中选择SSID时）

从列表中选择所要连接的无线接入点时，可采用以下步骤。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］ → ［TYPE］中选择［INFRA］。

根据需要在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］中设置各个项目。

［MAC ADDRESS］：无线LAN的MAC地址（无法更改）

［BAND］：设置在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）（出厂设置： ［2.4GHz］）（无法设置）

［CHANNEL（2.4GHz）］：设为2.4 GHz时使用的信道（出厂设置： ［AUTO］）（无法设置）

［CHANNEL（5GHz）］：设为5 GHz时使用的信道（出厂设置： ［AUTO］）（无法设置）

［DHCP］：设置是否通过DHCP使用自动获取（［ENABLE］：使用自动获取/［DISABLE］：不使用自动获取）（出厂设置： ［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：摄像机的IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［ENABLE］并可通过DNS服务器获取值时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。此值为［0.0.0.0］时，不会设置服务器。）

［SECONDARY DNS］：备用DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［ENABLE］并可通过DNS服务器获取值时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。此值为［0.0.0.0］时，不会设置服务器。）

［DHCP SERVER］：设置使用DHCP SERVER功能（［ENABLE］：使用DHCP SERVER功能/［DISABLE］：不使用DHCP SERVER功能）（出厂设置： ［ENABLE］）（无法设置）

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK SEL］中选择［WLAN］。

如果更改此设置，将根据需要重新启动摄像机。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］中输入目标无线接入点的信息。

在［SSID INPUT MODE］中选择［SELECT］。

使用飞梭旋钮选择SSID，然后按飞梭旋钮。

- “SSID连接目标列表画面”将显示。

- 选择SSID且按住飞梭旋钮时，显示删除列表，此时可删除连接记录中选定的SSID或所有连接记录。

- 选择［DELETE HISTORY］并按飞梭旋钮可删除选定的SSID连接记录。

- 选择［DELETE ALL HISTORY］并按飞梭旋钮可删除所有SSID连接记录。

输入连接摄像机［ENCRYPT KEY］的目标无线接入点的密码。

检查网络连接。

设置完成后，确认摄像机和无线接入点之间的网络连接是否无误。

当网络正确连接时，HOME画面的摄像机状态显示中的网络状态显示将变为黄色。

注意

- 开机之后的启动时间可能会因网络启动而延长。

- 当您更改［NETWORK SEL］的设置时，在摄像机重启前，这些更改不会有所反映。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在终止设置画面时出现警告［CANNOT ACCESS GATEWAY!］，请联系您所用网络的管理员。

- 如果您不使用默认网关和DNS，请将它们设为［0.0.0.0］。

- 根据具体的网络环境，DHCP和DNS可能无法正常发挥功能。

- 连接记录中最多将保存20条连接记录。如果超过此数，最旧的条目将被删除。

- SSID连接目标列表的状态为显示列表时的当前状态，不会自动刷新。

- 不能保证可连接到所有路由器。有关已验证可连接路由器的信息，请访问以下网站：

  https://pro-av.panasonic.net/

#### SSID连接目标列表画面

1. 选择状态

   在当前所选的SSID上显示复选标记［✓］。（这不表示连接状态）。

2. SSID

   显示在检测到的SSID和连接记录中保存的SSID列表。从带有最强信号的SSID开始依次显示。

3. 连接记录状态

   在以往有连接记录的SSID中显示［H］。即使摄像机处于服务区之外，也将显示以往有连接记录的SSID。

4. 加密格式

   此为接入点所用的加密方式。

5. 无线电波强度

   显示接入点的信号强度。

页面顶部