- 顶部
- 维护
- 警告系统
- 错误码指示的错误情形

# 错误码指示的错误情形

错误码 | 显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | --- | ---
［E-30］ | ［TURN POWER OFF］ | 由于弹出正在存取的P2卡，因此导致摄像机内存发生错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 无法操作。 按照提示关闭电源，然后重新打开电源。 确保弹出的存储卡上的剪辑中没有错误，并根据需要恢复剪辑。
［E-31］ | ［TURN POWER OFF］ | 发生系统模式错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 无法操作。 按照提示关闭电源，然后重新打开电源，并确认没有错误显示。
［E-33］ | ［SYSTEM ERROR］ | 发生摄像机单元错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-35］ | ［SYSTEM ERROR］ | 发生编解码器控制错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-36］ | ［SYSTEM ERROR］ | 发生P2系统错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 如果已连接V-RAW录像机且V-RAW录像机LED保持呈绿色亮起，打开电源后，将发生这种情况 关闭V-RAW录像机电源，移除Capture Drive，然后再次打开电源。 请联系经销商咨询。
［E-37］ | ［SYSTEM ERROR］ | 发生P2CS微电脑错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-39］ | ［SYSTEM ERROR］ | 发生视频初始化错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-64］ | ［SYSTEM ERROR］ （或无显示） | 发生基准信号错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-65］ | ［No Camera Module Detected］ | 无法识别摄像单元。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-67］ | ［Check Camera Module Connection］ | 摄像单元与记录单元之间连接错误。 警告指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 使用延长模块时，确认电缆接头连接是否正确。 请联系经销商咨询。

页面顶部