- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［OUTPUT SETTINGS］

# ［OUTPUT SETTINGS］

设置寻像器和〈VF SDI〉端子输出视频的显示内容。

项目 | 设置说明
--- | ---
［SDI OUT］ | ［P to PsF］ | 设置端子〈SDI OUT1〉至〈SDI OUT4〉输出的片段帧。 当［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［FPS］ → ［VFR SW］设为［OFF］时 当以下条件得到满足时，设置启用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［MAIN PIXEL］设为［2048×1080］或［1920×1080］时 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［FREQUENCY］设为［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］或［23.98p］时 当［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［FPS］ → ［VFR SW］设为［ON］时 当以下条件得到满足时，设置启用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［MAIN PIXEL］设为［2048×1080］或［1920×1080］时 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［FREQUENCY］设为［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］或［23.98p］时 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［MAIN CODEC］设为［ProRes 4444 XQ］或［ProRes 4444］时 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［4K OUT TYPE］ | 设置端子〈SDI OUT1〉至〈SDI OUT4〉输出的4K信号格式。 ［SQUARE］、［2 SAMPLE INT］ 出厂设置： ［SQUARE］
| ［3G-SDI OUT］ | 设置端子〈SDI OUT1〉至〈SDI OUT4〉输出的3G SDI信号格式。 ［LEVEL-A］：选择LEVEL-A方法。 ［LEVEL-B］：选择LEVEL-B DL方法。 出厂设置： ［LEVEL-B］
| ［SDI REC REMOTE］ | 设置是否针对连接到〈SDI OUT〉端子、〈MON OUT1〉端子和〈MON OUT2〉端子的外部设备（如录像机）使用录制操作控制功能。仅当［MON OUT2 SIGNAL SEL］设为［MON OUT1］时，才能从〈MON OUT2〉端子输出。 ［ON］：控制外部设备的录制操作。 ［OFF］：不控制外部设备的录制操作。 出厂设置： ［OFF］
［MON OUT］ | ［MON OUT FORMAT］ | 选择〈MON OUT1〉端子和〈MON OUT2〉端子的信号输出。 可选项目因［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［FREQUENCY］和［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［MAIN CODEC］的设置而有所不同。 当［FREQUENCY］设为［23.98p］时： ［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］ ［1920/23.98PsF］ ［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］之外的任何项目 ［1920/23.98PsF］、［1920 over 59.94p］、［1920 over 59.94i］ 当［FREQUENCY］设为［24.00p］时： ［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K 444］或［AVC-Intra2K 444］ ［1920/24PsF］ ［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra4K 444］或［AVC-Intra2K 444］之外的任何项目 ［1920/24PsF］、［1920 over 60p］、［1920 over 60i］
|  | 当［FREQUENCY］设为［25.00p］时： ［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］ ［1920/25PsF］ ［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］之外的任何项目 ［1920/25PsF］、［1920 over 50p］ 当［FREQUENCY］设为［29.97p］时： ［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］ ［1920/29.97PsF］ ［MAIN CODEC］设为除［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra2K 444］或［AVC-Intra444］之外的任何项目 ［1920/29.97PsF］、［1920 over 59.94p］
|  | 当［FREQUENCY］设为［50p］时： ［1920/50p］、［1920/50i］ 当［FREQUENCY］设为［50i］时： ［1920/50i］ 当［FREQUENCY］设为［59.94p］时： ［1920/59.94p］、［1920/59.94i］ 当［FREQUENCY］设为［59.94i］时： ［1920/59.94i］
|  | 出厂设置： ［1920/23.98PsF］
| ［3G-SDI OUT］ | 设置〈MON OUT1〉端子和〈MON OUT2〉端子输出的3G SDI信号格式。 ［LEVEL-A］：选择LEVEL-A方法。 ［LEVEL-B］：选择LEVEL-B DL方法。 出厂设置： ［LEVEL-B］
| ［MON OUT2 SIGNAL SEL］ | 设置〈MON OUT2〉端子的输出。 ［VF SDI（1080p）］：选择与〈VF SDI〉端子相同的输出。信号格式始终是1920×1080p。 ［VF SDI（1080i）］：选择与〈VF SDI〉端子相同的输出。信号格式始终是1920×1080i。 ［MON OUT1］：选择与〈MON OUT1〉端子相同的输出。 出厂设置： ［VF（1080p）］
| ［MON OUT1 STATUS］ | 设置是否在〈MON OUT1〉端子的输出图像上显示状态指示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MON OUT2 STATUS］ | 设置是否在〈MON OUT2〉端子的输出图像上显示状态指示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MENU DISP］ | 设置是否在〈MON OUT1〉端子和〈MON OUT2〉端子输出中显示［MENU］。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［PLAY DISP & CTRL］ | 设置是否在〈MON OUT1〉端子和〈MON OUT2〉端子的输出中显示PLAY画面。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［VF OUT］ | ［VF SDI OUT FORMAT］ | 选择从〈VF SDI〉端子输出的信号。 ［1080P］、［1080i］ 出厂设置： ［1080P］
| ［PLAYBACK VF IMAGE］ | 选择〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出图像。 ［PLAYBACK］、［CAMERA］ 出厂设置： ［PLAYBACK］
| ［SURROUND VIEW SW］ | 启用/禁用环视功能（显示寻像器有效范围之外的图像的功能）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SURROUND VIEW AREA］ | 选择环视范围。 ［UPPER（NORMAL）］、［LOWER］ 选择［LOWER］后，录制的图像将从镜头中心向上偏移约396 µm。使用变焦镜头时应小心。 出厂设置： ［UPPER（NORMAL）］
| ［SURROUND VIEW LINE SW］ | 启用/禁用有效区域线条标记显示功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SURROUND VIEW COLOR］ | 设置有效区域线条标记的颜色。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 出厂设置： ［WHITE］
| ［SURROUND VIEW LEVEL］ | 设置环绕信号的麦克风电平。 ［OFF］、［75%］、［50%］、［25%］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SMOOTH MODE］ | 启用/禁用平滑模式（24P和半按快门功能运行时平滑寻像器图像的功能）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［MON OUT INDICATOR］ | ［SYSTEM PIXEL］ | 显示/隐藏系统像素。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SYSTEM FREQ］ | 显示/隐藏系统频率。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC FORMAT］ | 显示/隐藏记录格式显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC MODE］ | 显示/隐藏间隔记录或预记录的状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［VFR］ | 显示/隐藏可变帧频状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FPS］ | 显示/隐藏帧频。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SHUTTER］ | 显示/隐藏快门速度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EI］ | 显示/隐藏EXPOSURE INDEX。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［WHITE］ | 显示/隐藏色温。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［IRIS］ | 显示/隐藏光圈值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FOCUS］ | 显示/隐藏焦距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［ZOOM］ | 显示/隐藏变焦值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FILTER］ | 显示/隐藏滤光镜透射率。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EXTENDER］ | 显示/隐藏增距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［Y GET］ | 显示/隐藏Y GET亮度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［TC］ | 显示/隐藏时间码、用户比特和时长计数指示。 ［TCG/TCR］、［TCG］、［OFF］ 出厂设置： ［TCG/TCR］
| ［P2 CARD REMAIN］ | 显示/隐藏P2卡的剩余可用录制空间的指示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［BATTERY REMAIN］ | 显示/隐藏预计电池剩余电量。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［PROXY］ | 显示/隐藏低码流素材信息。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［GPS］ | 显示/隐藏GPS信号接收状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CLIP NAME］ | 显示/隐藏剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | 当［REC SETTINGS］ → ［REC METADATA］ → ［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］时显示/隐藏用户剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REMOTE CTRL］ | 显示/隐藏ROP应用控制状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［MON OUT MARKER］ | ［MON OUT1 SW］ | 显示/隐藏〈MON OUT1〉输出的标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MON OUT2 SW］ | 显示/隐藏〈MON OUT2〉输出的标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［LCD SW］ | 显示/隐藏控制面板的标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［PB MARKER SW］ | 选择是否在播放图像上叠加标记。 用于叠加的标记与在［MON OUT MARKER］中设置的在摄像机视频上叠加的标记相同。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MARKER & CHAR LVL］ | 设置边框标记和字符亮度。 仅当［FRAME COLOR］设为［WHITE］时可开启用于［FRAME MARK］。 ［50%］ - ［100%］（10%步进） 出厂设置： ［70%］
| ［CENTER MARKER］ | 控制中央标记。 ［1］：+（大） ［2］：开启中心（大） ［3］：+（中） ［4］：开启中心（中） ［5］：+（小） ［6］：开启中心（小） ［7］：+（极小） ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［1］
| ［SAFETY MARKER］ | 选择安全区标记的边框类型。 ［1］：箱形 ［2］：边角形 ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［OFF］
| ［SAFETY AREA］ | 选择安全区标记的大小。 ［80%］ - ［100%］（1%步进，固定高宽比） 出厂设置： ［90%］
| ［FRAME MARK］ | 启用/禁用边框标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRAME SIG］ | 设置帧标记高宽比。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［FRAME COLOR］ | 设置边框标记的颜色。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 出厂设置： ［WHITE］
| ［FRAME LEVEL］ | 设置边框标记外侧的等级。 ［0%］ - ［100%］（10%步进） 出厂设置： ［100%］
| ［USER BOX］ | 显示/隐藏用户框。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［USER BOX WIDTH］ | 设置用户框的宽度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX HEIGHT］ | 设置用户框的高度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX H POS］ | 设置用户框中心的水平位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
| ［USER BOX V POS］ | 设置用户框中心的垂直位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
［VF INDICATOR］ | ［INDICATOR SW］ | 设置是否在〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出中显示［INDICATOR］设置的项目。 ［ON］：分别显示/隐藏项目。 ［OFF］：隐藏所有。 出厂设置： ［ON］
| ［SYSTEM PIXEL］ | 显示/隐藏系统像素。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SYSTEM FREQ］ | 显示/隐藏系统频率。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC FORMAT］ | 显示/隐藏记录格式显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［REC MODE］ | 显示/隐藏间隔记录或预记录的状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［VFR］ | 显示/隐藏可变帧频状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FPS］ | 显示/隐藏［FPS］。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［SHUTTER］ | 显示/隐藏快门速度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EI］ | 显示/隐藏EXPOSURE INDEX。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［WHITE］ | 显示/隐藏色温。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［IRIS］ | 显示/隐藏光圈值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FOCUS］ | 显示/隐藏焦距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［ZOOM］ | 显示/隐藏变焦值。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FILTER］ | 显示/隐藏滤光镜透射率。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［EXTENDER］ | 显示/隐藏增距。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［Y GET］ | 显示/隐藏Y GET亮度。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［TC］ | 显示/隐藏时间码、用户比特和时长计数指示。 ［TCG/TCR］、［TCG］、［OFF］ 出厂设置： ［TCG/TCR］
| ［P2 CARD REMAIN］ | 显示/隐藏P2卡的剩余可用录制空间的指示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［BATTERY REMAIN］ | 显示/隐藏预计电池剩余电量。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［PROXY］ | 显示/隐藏低码流素材信息。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［GPS］ | 显示/隐藏GPS信号接收状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REC TALLY］ | 显示/隐藏录制状态显示方式。 ［RED］：红色TALLY指示灯亮起。 ［GREEN］：绿色TALLY指示灯亮起。 ［CHAR］：在寻像器中显示字符［REC］。 出厂设置： ［RED］
| ［CLIP NAME］ | 显示/隐藏剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | 当［REC SETTINGS］ → ［REC METADATA］ → ［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］时切换显示/隐藏用户剪辑名称。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［INDICATOR OUT SEL］ | 选择［INDICATOR］页面中设置项目的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］
| ［REMOTE CTRL］ | 显示/隐藏ROP应用控制状态。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［VF MARKER］ | ［MARKER SW］ | 设置是否在〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出中显示标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［PB MARKER SW］ | 选择是否在播放图像上叠加标记。 用于叠加的标记与在［MON OUT MARKER］中设置的在摄像机视频上叠加的标记相同。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MARKER & CHAR LVL］ | 设置边框标记和字符亮度。 仅当［FRAME COLOR］/［-- COLOR SEL］设为［WHITE］时可开启用于［FRAME MARK］/［SURROUND VIEW］。 ［50%］、［60%］、［70%］ 出厂设置： ［50%］
| ［CENTER MARKER］ | 切换中央标记。 ［1］：+（大） ［2］：开启中心（大） ［3］：+（中） ［4］：开启中心（中） ［5］：+（小） ［6］：开启中心（小） ［7］：+（极小） ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［1］
| ［SAFETY MARKER］ | 选择安全区标记的边框类型。 ［1］：箱形 ［2］：边角形 ［OFF］：不显示。 出厂设置： ［OFF］
| ［SAFETY AREA］ | 选择安全区标记的大小。 ［80］ - ［100%］（1%步进，固定高宽比） 出厂设置： ［90%］
| ［FRAME MARK］ | 启用/禁用边框标记。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRAME SIG］ | 设置帧标记高宽比。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［FRAME COLOR］ | 设置边框标记的颜色。 ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］ 出厂设置： ［WHITE］
| ［FRAME LEVEL］ | 设置边框标记外侧的等级。 ［0%］ - ［100%］（10%步进） 出厂设置： ［100%］
| ［USER BOX］ | 设置是否显示/隐藏用户框显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［USER BOX WIDTH］ | 设置用户框的宽度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX HEIGHT］ | 设置用户框的高度。 ［1］ - ［100］ 出厂设置： ［13］
| ［USER BOX H POS］ | 设置用户框中心的水平位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
| ［USER BOX V POS］ | 设置用户框中心的垂直位置。 ［−50］ - ［50］ 出厂设置： ［0］
| ［MARKER OUT SEL］ | 选择标记显示的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］
［VF FOCUS ASSIST］ | ［EXPAND SW］ | 显示/隐藏放大显示功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- POS］ | 调整放大显示中的源信号位置。 ［0］ - ［8］ 出厂设置： ［4］
| ［- VALUE］ | 调整放大要素。 ［x2］、［x3］、［x4］ 出厂设置： ［x2］
| ［- MODE］ | 设置放大显示功能模式。 ［10SEC］、［HOLD］、［UNTIL REC］ 出厂设置： ［10SEC］
| ［IN COLOR/SQ./MONO SW］ | 显示/隐藏高级辅助功能（峰形和对焦方框）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- FOCUS IN COLOR SW］ | 显示/隐藏峰形功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［-- PEAKING VALUE］ | 设置峰值功能模式。 ［LOW］、［MID］、［HIGH］ 出厂设置： ［MID］
| ［-- COLOR SEL］ | 设置峰值功能颜色。 ［RED］、［GREEN］、［WHITE］ 出厂设置： ［RED］
| ［- FOCUS SQUARES SW］ | 显示/隐藏对焦方框功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- MONO SW］ | 启用/禁用［IN COLOR/SQ./MONO SW］设为［ON］时的单色显示功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FOCUS BAR SW］ | 启用/禁用聚焦状态条显示功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［IN COLOR/SQ./MONO OUT SEL］ | 选择高级辅助功能的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］
| ［FOCUS BAR OUT SEL］ | 选择聚焦状态条显示的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］
［VF EI ASSIST］ | ［ZEBRA SW］ | 设置是否在〈VF〉端子和〈VF SDI〉的输出信号上叠加斑马纹信号。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［ZEBRA1 DETECT］ | 设置斑马纹1的检测电平。 ［0%］ - ［109%］ 出厂设置： ［80%］
| ［ZEBRA2 DETECT］ | 设置斑马纹2的提取电平。 ［0%］ - ［109%］ 出厂设置： ［100%］
| ［ZEBRA2 MODE］ | 启用/禁用斑马纹2并选择［SPOT］。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［ZEBRA OUT SEL］ | 选择斑马纹显示的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］
| ［WFM SW］ | 显示/隐藏波形监视器。 ［ON］/［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- TYPE］ | 设置波形监视器的显示格式。 ［Y］、［YGBR］ 出厂设置： ［Y］
| ［- TRANSPARENCE］ | 设置波形监视器显示的透明度。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 出厂设置： ［50%］
| ［Y GET SW］ | 启用/禁用Y GET显示功能。 当［Y GET SW］设为［ON］时，用户框功能将不起作用。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［- UNIT］ | 设置［MAIN COLOR］设为［V-Log］时的［Y GET］显示单位。 ［STOP］、［%］ 出厂设置： ［STOP］
| ［- AREA SIZE］ | 设置使用Y GET显示功能检测的区域尺寸。 ［S］、［M］、［L］ 出厂设置： ［M］
| ［FALSE COLOR SW］ | 设置伪色显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［WFM OUT SEL］ | 选择波形监视器显示的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］
| ［FALSE COLOR OUT SEL］ | 选择伪色显示的输出目标。 ［VF］、［VF SDI］、［VF & VF SDI］ 出厂设置： ［VF & VF SDI］

页面顶部