- 顶部
- 延长模块
- 电源
- 电池安装和设置

# 电池安装和设置

## 使用Anton/Bauer电池

解锁手柄

Anton/Bauer电池

安装Anton/Bauer电池。

插入电池端子并沿箭头方向滑动。

设置电池特性。

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［BATTERY］中选择 ［CAM BATT FULL］/［CAM BATT NEAR END］/［CAM BATT END］，设置显示电池电量和警告的电压。

注意

- 如需取出电池，请保持电池座解锁手柄完全按下，然后沿安装电池时相反的方向滑动电池。

## 使用V接口式电池

安装V接口式电池板。如图所示，插入电池并沿箭头方向滑动。

解锁手柄

安装V接口式电池板。

沿箭头方向滑动。

设置电池特性。

- 在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［BATTERY］中选择 ［CAM BATT FULL］/［CAM BATT NEAR END］/［CAM BATT END］，设置显示电池电量和警告的电压。

注意

- 有关V接口式电池板的信息，请与经销商联系。

- 取出适配板时，请滑动解锁手柄将其取出。

页面顶部