- 顶部
- 音频录制
- 准备音频输入
- 使用音频设备

# 使用音频设备

1. 〈AUDIO IN 1〉端子

2. 〈AUDIO IN 2〉端子

3. 〈LINE〉/〈MIC〉开关

使用XLR电缆，将音频设备连接到记录单元的〈AUDIO IN 1〉或〈AUDIO IN 2〉端子。

根据XLR电缆连接的声道，在控制面板音频输入中选择［REAR］。

将〈AUDIO IN 1〉端子或〈AUDIO IN 2〉端子上的〈LINE〉/〈MIC〉开关切换至〈LINE〉。

## 设置控制面板

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

从［SYSTEM］ →［AUDIO］中选择［AUDIO IN］。

在［CH1/2 IN］中选择［REAR］。

［CH3/4 IN］自动设为［FRONT］。

注意

- 当输入信号为数字音频（AES/EBU格式）时，将［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［AUDIO INPUT］ → ［AES/EBU IN］设为［ON］。所有4个声道变为数字输入，音频输入设置和电平调整功能将被禁用。

页面顶部