- 顶部
- 部件说明
- 摄像单元
- 左侧

# 左侧

1. 镜头后焦距调节孔

   用于调节镜头后焦距。

2. USER按钮（〈1〉/〈2〉/〈3〉）

   可将用户所选功能分配到各个按钮。按相应按钮可执行所分配的功能。

3. 对焦环/对焦标记〈 〉

   表示MOS传感器的焦平面。

4. 〈REC〉按钮

   按此按钮开始录制。再次按此按钮停止录制。录制期间按钮呈红色亮起。

5. 〈SHUTTER〉开关

   电子快门切换开关。

6. 〈EI〉开关

   EXPOSURE INDEX（增益）切换开关。

7. 附件安装孔

   用于安装附件。

   - 安装孔规格

     - 3/8-16 UNC

8. 手柄

9. 〈LOCK〉开关

   用于禁止摄像单元的按钮和开关的操作。（除〈REC〉按钮）

   将其置于〈LOCK〉位置，以防移动摄像机等时发生误操作。

10. 〈WB〉开关

    白平衡切换开关。

11. 风扇进风口

    散热风扇进风口。请勿在摄像机工作时阻塞此风口。

页面顶部