- 顶部
- 寻像器
- 寻像器状态显示
- 显示状态

# 显示状态

请参阅“〈MON OUT1〉、〈MON OUT2〉和〈VF SDI〉输出中的状态显示（STATUS）”。

## 调整屏幕

按〈EVF MENU〉按钮。

屏幕上部显示屏幕调整项目。

转动飞梭旋钮选择想要调整的项目。

按飞梭旋钮。

转动飞梭旋钮进行调整。

按飞梭旋钮。

按〈EVF MENU〉按钮。

屏幕调整项目显示消失。

还可以在［EVF MENU］ → ［DISPLAY SETUP］中进行调整。

## 摄像机直接设置

可以直接操作寻像器设置以下的摄像机项目。

［FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［WB］

按寻像器的〈CAM MENU〉按钮。

设置项目显示在屏幕下方。

转动飞梭旋钮选择想要设置的项目。

按飞梭旋钮。

转动飞梭旋钮选择设置细节。

按〈CAM MENU〉按钮。

## 寻像器的［MENU］设置

通过操作寻像器可以直接设置摄像机的［MENU］。

按住寻像器的〈CAM MENU〉按钮至少2秒钟。

显示摄像机［MENU］。

［MENU］同时显示在摄像机的操作面板上。

## ［EVF MENU］操作

按住〈EVF MENU〉按钮至少2秒钟。

显示［EVF MENU］。

## ［EVF MENU］列表

#### ［DISPLAY SETUP］

项目 | 设置说明
--- | ---
［CONTRAST］ | 调整对比度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［BRIGHT］ | 调整亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［COLOR］ | 调整色阶。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［-- PEAKING VALUE］ | 调整寻像器中的图像轮廓。 ［0］ - ［9］ 出厂设置： ［0］
［R BRT］ | 调整红色亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［G BRT］ | 调整绿色亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［B BRT］ | 调整蓝色亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］

#### ［SW MODE］

项目 | 设置说明
--- | ---
［FRONT TALLY］ | 启用/禁用前TALLY指示灯功能。 ［ON］/［OFF］
［EYE SENSOR］ | 设置目镜传感器的灵敏度。 ［NORMAL］：根据目镜传感器显示寻像器画面。 ［1min］：释放目镜传感器后，寻像器画面继续显示一分钟。 ［5min］：释放目镜传感器后，寻像器画面继续显示五分钟。
［B/W］ | 切换至黑白模式。 ［ON］：显示为全黑白。 ［OFF］：禁用黑白模式。
［SCAN］ | 反转显示。 ［NORMAL］/［REVERSE］

#### ［USER SW 1］/［USER SW 2］

选择分配至〈EVF USER 1〉/〈EVF USER 2〉按钮的功能。

这是通用设置，在摄像机［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］中与VF相关的项目中显示和设置内容。

（不含［FALSE COLOR］）

设置说明
［MARKER］：显示/隐藏标记。 ［CENTER MARKER］：显示/隐藏中央标记。 ［SAFETY MARKER］：切换显示/隐藏安全标记。 ［FRAME MARK］：显示/隐藏帧标记。 ［USER BOX］：显示/隐藏用户框。 ［ZEBRA］：显示/隐藏斑马纹显示。 ［EXPAND］：启用/禁用显示放大功能。 ［FOCUS ASSIST］：启用/禁用对焦辅助功能。 ［IN COLOR/SQ./MONO］：启用/禁用高级辅助（对焦辅助）功能。 ［FALSE COLOR］：启用/禁用伪色模式。 ［SURROUND VIEW］：启用/禁用环视功能。 ［SURROUND VIEW LINE］：显示/隐藏环视功能区域标记显示。 ［SMOOTH MODE］：启用/禁用平滑模式。 ［WFM］：显示/隐藏波形监视器。

#### ［INFORMATION］

项目 | 设置说明
--- | ---
［OPERATION TIME］ | 显示寻像器有机EL面板的总显示时间。
［VERSION］ | 显示寻像器的固件版本。

## 伪色模式

使用伪色检查曝光量。

图像以亮度信号分类的颜色显示。其他色阶的图像以黑白显示。

寻像器和〈VF SDI〉端子的输出图像中可显示伪色。

### 显示模式

#### 当［MAIN COLOR］为［V-Log］时

颜色 | 色阶 | 说明
--- | --- | ---
（红色） | （白电平切割−3%）或更高* | 白电平切割
（黄色） | （白电平切割−6%）至（白电平切割−3%）* | 白电平切割的较低区域
（粉红色） | 48.7% - 51.8% | 中性灰色的过度颜色
（绿色） | 40.5% - 43.6% | 18%中性灰色
（蓝色） | 10.3% - 13.2% | 黑电平切割的较高区域
（紫色） | 7.3% - 10.3% | 黑电平切割

白电平切割电平取决于［EI］与［HIGH SPEED］的［ON］/［OFF］。

#### 当［MAIN COLOR］不是［V-Log］时

颜色 | 色阶 | 说明
--- | --- | ---
（红色） | （白电平切割−1%）或更高* | 白电平切割
（黄色） | 98% - 100% | 100%视频输出电平
（蓝色） | 2.5% - 4.0% | 黑电平切割的较高区域
（紫色） | 0% - 2.5% | 黑电平切割

白电平切割电平取决于［EI］与［HIGH SPEED］的［ON］/［OFF］。［3D LUT］的白电平切割电平将与［V-709］的电平相同。

页面顶部