- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- P2卡
- P2卡记录时间

# P2卡记录时间

#### 摄像机支持的P2卡

摄像机可使用选购的expressP2、P2和microP2存储卡。

注意

- 无法使用AJ-P2C002SG（2 GB）卡。

- 有关本文未涵盖的最新信息，请参阅以下网站中的支持台。

  https://pro-av.panasonic.net/

#### 主录像机

主录制格式 （［MAIN CODEC］） | 设置条件 | 使用256 GB expressP2存储卡时的录制时间
--- | --- | ---
［AVC-Intra4K 422］ | ［25.00p］/［29.97p］ VFR：［OFF］ | 约72分钟
VFR：［ON］，［50fps］/［60fps］ | 约36分钟
［AVC-Intra100］ | ［25.00p］/［29.97p］ VFR：［OFF］ | 约256分钟
VFR：［ON］，［50fps］/［60fps］ | 约128分钟

#### 副录像机

次录制格式 （［SUB CODEC］） | 设置条件 | 使用64 GB microP2存储卡时的录制时间
--- | --- | ---
［AVC-Intra2K 422］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 约64分钟
［AVC-Intra100］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 约64分钟
［AVC-LongG50］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 约128分钟
［AVC-LongG25］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 约256分钟

注意

- 显示的容量包括管理区和其他区，因此用于记录的可用空间少于上表中的值。

## 拆分P2卡上记录的剪辑

摄像机使用8 GB或更大容量的P2卡时，如果单次连续录制时间超过下述时间，则会在另一剪辑中自动继续录制。可以按照单个剪辑的处理方式处理（显示、删除、修复等）P2设备上的剪辑缩略图。在非线性编辑软件和电脑上，此类剪辑可能会显示为单独的剪辑。使用AVC-Intra 4K 422的expressP2卡时，如果在超过32 GB的AVC-LongG 50或AVC-LongG 25的microP2存储卡上进行录制，可以从［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［FILE SPLIT］选择［ONE FILE］，连续录制为同一剪辑。

记录格式（不包括原生记录） | 连续记录时间
--- | ---
AVC-Intra 4K 422（25P/29.97P） | 约1分钟
AVC-Intra 100 （1080/50P，1080/59.94P） | 约3分钟
AVC-Intra 100（1080/25P，1080/29.97P） | 约5分钟
AVC-LongG 50 | 约10分钟
AVC-LongG 25 | 约20分钟

页面顶部