- 顶部
- 维护
- 更新摄像机固件
- 更新固件

# 更新固件

更新固件时，需要使用SD存储卡。

使用摄像机或P2 Viewer Plus格式化SD存储卡。

图1

从网站下载固件。

https://pro-av.panasonic.net/

将下载的固件保存到SD存储卡上。

将包含固件的SD存储卡插入记录单元的SD存储卡槽。

打开电源。

按〈INFO〉按钮，显示INFO画面。（图1）

选择［VERSION］。

按飞梭旋钮。

出现［UPDATE］时，选择［UPDATE］ → ［OK］。

开始固件更新。请勿在完成更新前关闭电源。

注意

- 更新所需的时间约为60分钟。更新期间需提供无间断的电源。使用外部直流电源而非电池。

- 更新期间（卡存取LED闪烁时）请勿取出SD存储卡。与摄像机的通信可能中断，从而可能导致摄像机故障。

- 更新摄像单元和记录单元时，断开寻像器的连接电缆。

页面顶部