- 顶部
- 部件说明
- 记录单元
- 左侧

# 左侧

1. 〈HOME〉按钮

   按此按钮返回到HOME画面。

2. 〈PLAY〉按钮

   按此按钮显示PLAY画面。

3. 〈TC〉按钮

   按此按钮显示TC画面。

4. 〈INFO〉按钮

   按此按钮显示INFO画面。

5. 〈VIEW〉按钮

   在控制面板中显示摄像机视频。

6. 主插槽开/闭开关

   打开主插槽盖护盖。

7. 控制面板操作按钮

   用于操作控制面板的按钮。可将用户所选功能分配到各个按钮作为USER按钮。

8. 控制面板

   用于执行任务，如查看设备状态及设置基本项目等。

9. 〈MENU〉按钮

   在控制面板中显示设置菜单。

10. 〈REC〉按钮

    按此按钮开始录制。再次按此按钮停止录制。录制期间按钮呈红色亮起。

11. 〈EXIT〉按钮

    可在显示设置菜单或控制面板操作状态时恢复先前的状态显示。

12. 〈POWER〉开关

    开/关电源。

    即使将〈POWER〉开关设为〈OFF〉，摄像机也不会切断主电源。

13. 飞梭旋钮

    用于在控制面板上进行设置、移动项目和选择菜单。

14. 〈LOCK〉开关

    用于禁止控制面板的按钮和开关的操作。（除〈REC〉按钮）

    将其置于〈LOCK〉位置，以防移动摄像机等时发生误操作。

15. 线缆固定夹

    用于固定控制面板扩展单元线缆的夹具。

16. 副插槽和SD存储卡槽的开/闭开关

    用于打开副插槽/SD存储卡槽的护盖。

17. 主插槽锁定开关1/2

    用于防止主插槽的错误插取操作。

    锁定时可进行录制。

    请勿在录制期间解除锁定。

18. 主插槽1/2存取LED

    显示主插槽1/2中所插入的各卡的录制和播放的存取状态。

19. 主插槽1/2

    expressP2存储卡插槽。

20. 副插槽3/4存取LED

    显示副插槽3/4中所插入的各卡的录制和播放的存取状态。

21. 副插槽3/4

    microP2存储卡插槽。

22. SD存储卡插槽

    SD存储卡插槽（选购）。SD存储卡用于打开摄像机设置菜单、录制/打开镜头文件或上传元数据。

页面顶部