- 顶部
- 菜单操作
- 设置菜单结构
- 菜单配置

# 菜单配置

设置菜单配置如下。

［SYSTEM SETTINGS］ | 系统一般设置。 设置系统频率、行数、录制格式和录制方式。
［CAMERA SETTINGS］ | 设置摄像机视频的质量精细调整和摄像机的操作方式。还可将此项处理为场景文件。 出厂时设有数量有限的图像质量精细调整项目。如果［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］设为［ON］，则可执行所有项目的操作。
［REC SETTINGS］ | 摄像机录制功能的各设置项目录制。
［AUDIO SETTINGS］ | 用于音频记录的各个设置项目。
［OUTPUT SETTINGS］ | 设置显示视频输出端子输出视频的内容。
［FILE］ | 进行与文件相关的操作，如从/向SD存储卡读取/写入菜单设置数据，以及处理镜头文件等。在今后版本升级中可使用此项。
［PERIPHERAL］ | 应用与外部设备（如网络和GPS设备等）共用功能相关的设置。

## ［Enhanced］菜单

摄像机设有扩展（［Enhanced］）菜单，可用于执行摄像机视频的图像质量精细调整。

出厂默认设置不显示扩展菜单。若要显示扩展菜单，可将［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］设为［ON］。

如果菜单列表中出现标有的项目，则表示您正在查看的是扩展菜单。

当［MAIN COLOR］设为［V-Log］或［3D LUT］ 时，［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］中的设置固定为［OFF］。

页面顶部